17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok 	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként	
1.1	Méretek  és mérettűrések	minden felhasználási területre	
1.2	Alak 		
1.3	Nyomószilárdság		
1.4	Nedvesség okozta alakváltozás		
1.5	Tapadószilárdság		
1.6	Aktív oldható sótartalom	nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén	
1.7	Vízfelvétel	nem védett falazott szerkezetek	
1.8	Páraáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
1.9	Tartósság: fagyhatással szemben	nem védett falazott szerkezetek	
1.10	Bruttó száraz testsűrűség 	minden felhasználási területre	
1.11	Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező)	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
1.12	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz	
2.1	Kapilláris vízfelvétel	felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál	
2.2	Vízfelvétel időjárási ciklusok után	egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál	
2.3	Vízbehatolás	felújító (R) vakolóhabarcsoknál	
2.4	Páradiffúziós tényező (µ)	felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál	
2.5	Tapadószilárdság	minden felhasználási területre	
2.6	Tapadószilárdság időjárási ciklusok után	egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál	
2.7	Hővezetési tényező	minden felhasználási területre	
2.8	Megszilárdult habarcs testsűrűsége		
2.9	Nyomószilárdság		
2.10	Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 
25 fagyasztási ciklus után	kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál	
2.11	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
2.12	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon	
3.1	Nyomószilárdság	tervezett falazóhabarcsoknál	
3.2	Az összetevők aránya	előírt összetételű habarcsoknál	
3.3	Tapadószilárdság	minden felhasználási területre	
3.4	Kezdeti nyírószilárdság	általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál	
3.5	Kloridtartalom	vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál	
3.6	Levegőtartalom	minden felhasználási területre	
3.7	Vízfelvétel	kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál	
3.8	Páraáteresztő képesség		
3.9	Megszilárdult habarcs testsűrűsége	hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál	
3.10	Hővezetési tényező	hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál	
3.11	Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után	kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál	
3.12	Bedolgozhatósági idő	minden felhasználási területre	
3.13	Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete	vékony rétegű falazóhabarcsoknál	
3.14	Korrekciós idő		
3.15	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
3.16	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.17	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni