Névleges oldattérfogatáram	A szükséges habképző anyag	
	2	3,5	5	
	%	
	Bekeverési arányhoz	
m3/s	l/min	m3/s	l/min	m3/s	l/min	m3/s	l/min	
6.6×10-3	400	0,13×10-3	8	0,33×10-3	14	0,33×10-3	20	
13,3×10-3	800	0,26×10-3	16	0,46×10-3	28	0,66×10-3	40	
25,0×10-3	1500	0,50×l0-3	30	0,87×l0-3	52,5	1,25×10-3	75	
40,0×10-3	2400	0,79×10-3	48	1,40×10-3	84	2,00×10-3	120	
58,0×10-3	3500	1,16×10-3	70	2,04×10-3	122,5	2,91×10-3	175