3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) 	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)	
1.1	Méretek, tűrések és felülettömeg	minden felhasználási területre	
1.2	Vízzáróság		
1.3	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak	
1.4	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.5	Páraáteresztési tulajdonságok		
1.6	Mechanikai jellemzők		
1.7	Hideghajlíthatóság		
1.8	Hőállóság		
1.9	Viselkedés mesterséges öregítés hatására	csak zárórétegeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél	
1.10	Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás	lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel	
1.11	Hintőanyag tapadása	könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek	
1.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 
1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei 	
2.1	Méretek, tűrések és felülettömeg	minden felhasználási területre	
2.2	Tűzvédelmi osztály		
2.3	Vízáthatolással szembeni ellenállás		
2.4	Páraáteresztési tulajdonságok		
2.5	Mechanikai jellemzők		
2.6	Hideghajlíthatóság		
2.7	Viselkedés mesterséges öregítés hatására		
2.8	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Hajlékony vízszigetelő lemezek / Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 
2. rész: Falburkolatok / Falszerkezetek burkolattal takart külső oldalán szél és nedvesség elleni védelemként alátétlemezei	
3.1	Méretek, tűrések és felülettömeg	minden felhasználási területre	
3.2	Tűzvédelmi osztály 		
3.3	Vízáthatolással szembeni ellenállás		
3.4	Páraáteresztési tulajdonságok		
3.5	Mechanikai jellemzők		
3.6	Hideghajlíthatóság		
3.7	Viselkedés mesterséges öregítés hatására		
3.8	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is	
4.1	Méretek, tűrések és felülettömeg	minden felhasználási területre	
4.2	Vízzáróság		
4.3	Tűzvédelmi osztály		
4.4	Mechanikai jellemzők		
4.5	Viselkedés mesterséges öregítés hatására		
4.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is	
5.1	Méretek, tűrések és felülettömeg	minden felhasználási területre	
5.2	Vízzáróság		
5.3	Tűzvédelmi osztály		
5.4	Mechanikai jellemzők		
5.5	Viselkedés mesterséges öregítés hatására	csak zárórétegeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél	
5.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni