A	B	C	D	E	F	G	
1.		Projekt azonosító száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása
(Ft)	Többlettámogatás 
(Ft)	Projekt megnövelt támogatása
(Ft)	Projekt rövid bemutatása	
2.		KEOP-5.5.0/A/12-2013-
0143	Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése	Hatvan Város Önkormányzata	145 247 042	300 986 860	446 233 902	A projektben eredetileg tervezett épületek épületenergetikai korszerűsítése mellett – az igényelt többlettámogatással – a hatvani, Kodály Zoltán Általános Iskola, a Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház is felújításra kerül.	
3.		KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0050	Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása	Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás	2 898 561 829	196 726 615	3 095 288 444	A projekt keretében Vámospércs és Nyírmártonfalva településeken korszerű, valamint a hatályos szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvízcsatorna-hálózat és közös szennyvíztisztító telep kerül kiépítésre.
A csatornázás módja gravitációs, elválasztott rendszerű csatornahálózat.
Vámospércsen 8 db nagy átemelő, Nyírmártonfalván 3 db nagy körzeti átemelő kerül kiépítésre.
A tisztítótelep eleveniszapos, totáloxidációs technológiájú, egyedi tervezésű. A megépülő szennyvíztisztító telep a nem csatornázott településrészek kommunális folyékony hulladékát is fogadni tudja. A tervezett napi hidraulikai kapacitás 700 m3/d.	
4.		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0089	Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság	2 001 631 775	131 080 249	2 132 712 024	A fejlesztés célja a Keszthely déli részén határértéken működő szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése, üzemeltetési költségeinek csökkentése, a szigorodó kibocsátási határértékek miatt várhatóan megnövekedő bírságtételek elkerülése. Ennek érdekében a szennyvíztisztító telepen kialakításra, illetve fejlesztésre kerül az eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású, párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással, kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással, valamint a keletkező fölösiszap rothasztásával és komposztálásával. A telep kapacitása 18 000 m3/d, 120 890 lakosegyenérték (LE).	
5.		KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0008	Hódmezővásárhelyi Hulladékgazdálkodási Projekt	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata	935 502 924	57 979 198	993 482 122	A projekt célja a szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése a keletkező hulladék mennyiségéhez képest. A projekt keretén belül a vegyes hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése, a maradék hulladék előkezelése, biostabilizálása és lerakása valósul meg a szükséges eszközök beszerzésével (240 literes edényzet, ürítéshez szükséges járműpark).	
6.		KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0003	Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése	Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	3 181 784 996	66 906 939	3 248 691 935	A hulladékgazdálkodási rendszer 51 településen 106 120 lakos számára biztosít közszolgáltatást. A projekt célja a társult települések területén megteremteni a modern és költséghatékony hulladékgazdálkodás feltételeit. A projekt keretében egy mechanikai-biológiai hulladékkezelő mű, egy válogatómű, három hulladékudvar és három komposztáló létesül, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.	
7.		KEOP-1.2.0/09-11-2012-
0025	Buják szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése	Buják Község Önkormányzata	1 133 469 334	82 882 149	1 216 351 483	A projektjavaslat által érintett településen nem áll rendelkezésre szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep. A települési szennyvízelvezetés és tisztítás nem megoldott. Buják agglomeráció lakosegyenértéke (LE) 2192. A projekt keretében szennyvízcsatorna hálózat és telep kialakítása történik. A telep kapacitása 200 m3/d, a bekötések száma 908 db, a gravitációs gerinc vezeték 14 925 fm.