Kiépített terhelési kapacitás [Leé]	Szennyező komponensek határértékei(1) koncentrációban (mg/l) vagy minimális eltávolítási hatásfokban (%) megadva	
	Dikromátos oxigén-
fogyasztás
(KOIk)(3)	Biokémiai oxigénigény(2) (3)
(BOI5)	Összes lebegőanyag (öLA)(3)		Összes foszfor 
(öP)	Összes nitrogén
(öN)	
						V. 1-től
XI. 15-ig	XI. 16-tól
IV. 30-ig	
	mg/l	%	mg/l	%	mg/1	%		mg/l	%	mg/l	mg/l	
<600	300	70	80	75	100	–		–(4)	–(4)	–(4)	–(4)	
601–2000	200	75	50	80	75	–		–(4)	–(4)	–(4)	–(4)	
2001–
10 000	125	75	25	70–90	35	90		–(4)	–(4)	–(4)	–(4)	
10 001–
100 000	125	75	25	70–90	35	90		2(5)	80	15(5)	25(5)	
>100 000	125	75	25	70–90	35	90		1(5)	80	10(5)	20(5)