Sorszám	Mező azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum	
1.	RSR	Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon belül (1-től sorszámozva)	5 karakteres szám	
2.	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
3.	ODS	A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is.	12 karakteres numerikus	
4.	ODR	A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is,	12 karakteres numerikus	
5.	ODF	A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma.	5 karakteres numerikus	
6.	OSF	A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna felépítésére tett sikertelen kísérletek száma.	5 karakteres numerikus	
7.	NET	A legutóbbi bejelentkezés során használt átviteli technológia:
0 – GSM
1 – 2G technológia
2 – 2,5G technológia
3 – 3G technológia
4 – 4G technológia	1 karakteres szöveg	
8.	PRV	A legutóbbi bejelentkezés során használt infrastruktúrát biztosító fizikai mobilszolgáltató:
0 – Magyar Telekom
1 – Telenor
2 – Vodafone
3 – Egyéb	1 karakteres szöveg	
9.	OCC	AEE belső mérőszámai, ahol “N” a belső mérőszám azonosítóját, “E” a mért paraméter értékét jelenti.	400 karakteres szöveg a forgalmazó által definiált struktúrában	
10.	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter