Sor-
szám	Szennyezőanyagok	Mérték-
egység	Mintavétel típusa	Földtani közegbe történő bevezetés esetén határérték felszín alatti víz szempontjából	
					fokozottan érzékeny és magas talajvízállású területen	nem fokozottan érzékeny területen (1)	
	1.	Dikromátos 
oxigén-           KOIk
fogyasztás 	mg/l	minősített
pontminta	–	150	
				24 órás átlagminta	75	100	
	2.	Ammónia-
ammónium-   NH4-N
nitrogén	mg/l	minősített
pontminta	–	–	
				24 órás átlagminta	10	–	
	3.	Összes 
szervetlen      öNásv
nitrogén 	mg/l	minősített
pontminta	–	–	
				24 órás átlagminta	25	–