A víziút osztálya	A víziúton közlekedtethető hajók,
illetve tolt kötelékek ábrázolása	Magányos géphajó	Tolt kötelék	
		Hosszúság, m	Szélesség, m	Merülés, m	Hordképesség,
tonna	Hosszúság, m	Szélesség, m	Merülés, m	Hordképesség,
tonna	
I		40	5	1,4	200	–	–	–	–	
II		57	7,5	1,6	500	–	–	–	–	
III		70	8,2	2	650–1 000	–	–	–	–	
IV		85	9,5	2,5	1 000–1 500	85	9,5	2,5	1 500	
V/A		95–110	11,4	2,5	1 500–3 000	110	11,4	2,5	1 600–3 000	
V/B		110	11,4	2,5	1 500–3 000	185	11,4	2,5	3 200–6 000	
VI/A		110	15	2,5	3 000–3 500	110	22,8	2,5	3 200–6 000	
VI/B		140	15	2,5	4 000–4 500	185	22,8	2,5	6 400–12 000	
VI/C		140	15	2,5	4 000–6 200	275

190	22,8

34,2	2,5	9 600–18 000	
VII		140	15	3,2	4 000–6 200	275	34,2	3,2	14 500–27 000