Belvízi hajó motorja	
Kategória: lökettérfogat/ effektívteljesítmény 
(SV/P) 
(liter/henger; kW)	Szén-monoxid 
(CO) 
(g/kWh)	Szénhidrogének és nitrogén-oxidok 
összege 
(HC+NOx; g/kWh)	Részecskék 
(PT) 
(g/kWh)	
V1:1  SV<0,9 és P ³ 37	5,0	7,5	0,40	
V1:2  0,9 £ SV <1,2	5,0	7,2	0,30	
V1:3  1,2 £ SV < 2,5	5,0	7,2	0,20	
V1:4  2,5 £ SV < 5,0	5,0	7,2	0,20	
V2:1  5,0 £ SV < 15	5,0	7,8	0,27	
V2:2  15  £ SV < 20 és 
P < 3300 kW	5,0	8,7	0,50	
V2:3  15  £ SV < 20 és 
P ³ 3300 kW	5,0	9,8	0,50	
V2:4  20  £ SV < 25	5,0	9,8	0,50	
V2:4  25  £ SV < 30	5,0	11,0	0,50