A	B	C	D	E	F	
1.	Hullámhossz [nm]
Lásd az a megjegyzést	Határoló 
nyílás	 Időtartam [s]	
2.			 101 - 102	 102-104	 104 - 3∙104	
3.	UV-C	 180-280	3,5 mm	 H = 30 [J m-2]
	
4.		 280-302			
5.		 303		 H = 40 [J m-2]	
6.		 304		 H = 60 [J m-2]	
7.		 305		 H = 100 [J m-2]	
8.		 306		 H = 160 [J m-2]	
9.		 307		 H = 250 [J m-2]	
10.	UV-B	 308		 H = 400 [J m-2]	
11.		 309		 H = 630 [J m-2]	
12.		 310		 H = 1,0 103 [J m-2]	
13.		 311		 H = 1,6 103 [J m-2]	
14.		 312		 H = 2,5 103 [J m-2]	
15.		 313		 H = 4,0 103 [J m-2]	
16.		 314		 H = 6,3 103 [J m-2]	
17.	UV-A	 315-400		 H = 104 [J m-2]	
18.
	Látható
400-700	 400-600
Fotokémiai retina sérülés (lásd a b  megjegyzést)	7 mm	H = 100 CB [Jm-2]
(γ = 11 mrad)
Lásd a d megjegyzést
	 E = 1 CB [W m-2]; (γ = 1,1 t 0,5 mrad)
Lásd a d megjegyzést	 E = 1 CB [W m-2]
(γ = 110 mrad)
Lásd a d megjegyzést 	
19.		 400-700
Retina sérülés hő hatására (lásd a b megjegyzést) 		ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t £ T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2	 akkor E = 10 [W m-2]
akkor H = 18 CE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CET2-025 [W m-2] 	
20.	IR-A	 700-1 400	7 mm	ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t £ T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2	 akkor E = 10 CACC [W m-2]
akkor H = 18 CACCCE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CACCCE T2-0,25 [W m-2]
(ne haladja meg az 1 000 Wm-2 értéket)	
21.	IR-B
és
IR-C	 1 400-106	Lásd a c 
megjegy-
zést	 E = 1000 [W ∙ m-2]	
22.	a megjegyzés	 Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.	
23.	b megjegyzés	Olyan kis források esetén, amelyek látószöge 1,5 mrad vagy annál kisebb, a látható tartományban 400 nm-től 600 nm-ig a kettős E határérték 10s£t<T1  esetén a termális határértékekre, míg hosszabb idők esetén a fotokémiai határértékekre egyszerűsödik. T1-et és T2-t lásd az 1.4. alpontban foglalt táblázatban. A retinát érintő fotokémiai veszély esetén alkalmazandó határérték kifejezhető a sugársűrűség időintegráltjaként G = 106 CB [J m-2 sr-1], ahol t >10s t = 10 000 s-ig és L = 100 CB [W m-2 sr-1], ahol t > 10 000 s. A G és L méréséhez az γm-et kell használni átlagoló látószögként. A látható és az infravörös közti hivatalos határ a CIE által meghatározott 780 nm. A hullámhosszsáv-oszlop csak a jobb áttekinthetőséget célozza. A G jelölést a CEN használja; az Lt jelölést a CIE használja; az Lp jelölést az IEC és az Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) használja.	
24.	c megjegyzés	1400-105 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 3,5 mm; 105 - 106 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 11 mm.	
25.	d megjegyzés	Az expozíciós érték mérésekor γ meghatározása a következő:
Ha α (forrás nyílásszöge) > γ (határoló kúpszög, a megfelelő oszlopban zárójelben megadva), akkor a mérési látószög γm lesz a γ adott értéke. (Nagyobb mérési látószög alkalmazása a veszély túlbecsüléséhez vezetne.) Ha α < γ, akkor a γm mérési látószögnek megfelelő nagyságúnak kell lennie ahhoz, hogy teljesen magába zárja a forrást, de egyébként nem behatárolt és nagyobb lehet γ-nál.