A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	A biomasszából előállított tüzelőanyag előállításának módszere	Technológia	JELLEMZŐ ÉRTÉK [g CO2eq/MJ]	ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK [g CO2eq/MJ]	
2			Termelés	Feldolgozás	A felhasznált üzemanyagból eredő, a CO2-től eltérő kibocsátások	Szállítás	Trágyáért járó jóváírás	Termelés	Feldolgo-
zás	A felhasznált üzemanyag-ból eredő, a CO2-től eltérő kibocsátá-
sok	Szállítás	Trágyáért járó jóváírás	
3	Nedves trágya (7)	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	69,6	8,9	0,8	 107,3	0,0	97,4	12,5	0,8	– 107,3	
4			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	0,0	8,9	0,8	– 97,6	0,0	0,0	12,5	0,8	– 97,6	
5		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	74,1	8,9	0,8	– 107,3	0,0	103,7	12,5	0,8	– 107,3	
6			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	4,2	8,9	0,8	– 97,6	0,0	5,9	12,5	0,8	– 97,6	
7		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	83,2	8,9	0,9	– 120,7	0,0	116,4	12,5	0,9	– 120,7	
8			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	4,6	8,9	0,8	– 108,5	0,0	6,4	12,5	0,8	– 108,5	
9	Egész kukorica (8)	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	15,6	13,5	8,9	0,0 (9)	—	15,6	18,9	12,5	0,0	—	
10			Fermentáció zárt rendszerben	15,2	0,0	8,9	0,0	—	15,2	0,0	12,5	0,0	—	
11		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	15,6	18,8	8,9	0,0	—	15,6	26,3	12,5	0,0	—	
12			Fermentáció zárt rendszerben	15,2	5,2	8,9	0,0	—	15,2	7,2	12,5	0,0	—	
13		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	17,5	21,0	8,9	0,0	—	17,5	29,3	12,5	0,0	—	
14			Fermentáció zárt rendszerben	17,1	5,7	8,9	0,0	—	17,1	7,9	12,5	0,0	—	
15	Bio-hulladék	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	21,8	8,9	0,5	—	0,0	30,6	12,5	0,5	—	
16			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	0,0	8,9	0,5	—	0,0	0,0	12,5	0,5	—	
17		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	27,9	8,9	0,5	—	0,0	39,0	12,5	0,5	—	
18			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	5,9	8,9	0,5	—	0,0	8,3	12,5	0,5	—	
19		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	0,0	31,2	8,9	0,5	—	0,0	43,7	12,5	0,5	—	
20			Fermentáció zárt rendszerben	0,0	6,5	8,9	0,5	—	0,0	9,1	12,5	0,5	—