A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Alapblokk-azonosító	Frekvenciatartomány [MHz]	Alapblokk-azonosító	Frekvenciatartomány [MHz]	Alapblokk-azonosító	Frekvenciatartomány [MHz]	Alapblokk-azonosító	Frekvenciatartomány [MHz]	
2	1	3400–3405	11	3450–3455	21	3500–3505	31	3550–3555	
3	2	3405–3410	12	3455–3460	22	3505–3510	32	3555–3560	
4	3	3410–3415	13	3460–3465	23	3510–3515	33	3560–3565	
5	4	3415–3420	14	3465–3470	24	3515–3520	34	3565–3570	
6	5	3420–3425	15	3470–3475	25	3520–3525	35	3570–3575	
7	6	3425–3430	16	3475–3480	26	3525–3530	36	3575–3580	
8	7	3430–3435	17	3480–3485	27	3530–3535	37	3580–3585	
9	8	3435–3440	18	3485–3490	28	3535–3540	38	3585–3590	
10	9	3440–3445	19	3490–3495	29	3540–3545	39	3590–3595	
11	10	3445–3450	20	3495–3500	30	3545–3550	40	3595–3600