A légcsereszám tervezési értékei nyáron, természetes szellőztetéssel	Nyitható nyílások	
	egy homlokzaton	több homlokzaton	
Éjszakai szellőztetés	nem lehetséges	3	6	
	lehetséges	5	9