A	B	C	D	E	
1	Adásmód	Teljesítmény határérték
(az antennára jutó maximális csúcsteljesítmény)
[dBW]	Adási sávszélesség
[kHz]	
2		Földi telepítésű légiforgalmi állomásnál	Légijármű állomásnál		
3	Rádiótelefon	J3E	36	23	max. 2,8	
4	Rádiótávíró (beleértve az automatikus adatátvitelt is)	A1A, A1B	30	17		
5		F1B				
6		A2A, A2B	32	19		
7		H2A, H2B	33	20		
8		(R,J)2(A,B,D)	36	23		
9		J(7,9)(B,D,X)