6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Égéstermék-elvezető berendezések 	
1.1	Hőmérsékleti osztály	minden felhasználási területre	
1.2	Tűzvédelmi osztály		
1.3	Nyomásosztály / gáztömörség	összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab, és egyéb az égéstermékkel érintkező tartozék	
1.4	Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya		
1.5	Korrózióállósági osztály		
1.6	Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya	szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén	
1.7	Távolságtartás éghető építőanyagoktól	rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén	
1.8	Hővezetési ellenállás	minden felhasználási területre	
1.9	Áramlási ellenállás 	
1.9.1	Alaki ellenállás	összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab	
1.9.2	Súrlódási tényező vagy érdességi érték	összekötőelem, béléscső	
1.10	Méretek, alakzatok és megengedett eltérések	minden felhasználási területre	
1.11	Mechanikai szilárdság és állékonyság	
1.11.1	Nyomószilárdság	minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, 	
1.11.2	Építhető maximális magasság	minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén,	
1.11.3	Húzószilárdság	flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén	
1.11.4	Csavarószilárdság	flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén	
1.11.5	Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben	minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés	
1.11.6	Hajlítószilárdság	elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén	
1.11.7	Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben	összekötőelem, béléscső	
1.11.8	Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség	minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn 	
1.12	Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett	tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára	
1.13	UV-val szembeni ellenállás	csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén	
1.14	Aerodinamikai tulajdonság	kitorkolló idomdaraboknál	
1.15	Biztonságos használat	ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés	
1.16	Kondenzátum gyűjtésének módja	nedves üzemmód esetén	
1.17	Vegyszerállóság	beton, műanyag és kompozit béléscsőbeépítése esetén	
2	Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei	
2.1	Nyomószilárdság	függőleges elhelyezésnél	
2.2	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.3	Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány	tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára	
2.4	Gáztömörség	minden esetben	
2.5	Áramlási ellenállás	
2.5.1	Alaki ellenállás	összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab	
2.5.2	Súrlódási tényező vagy érdességi érték	összekötőelem, béléscső	
2.6	Hőmérsékleti osztály	minden felhasználási területre	
2.7	Hajlító szakítószilárdság 	nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén	
2.8	Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben	függőleges elrendezésű feltétre	
2.9	Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya	minden felhasználási területre	
2.10	Korrózióállósági osztály		
2.11	Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség