az irányeltérés (e) nem haladhatja meg az		értéket, ahol t az irány hossza km-ben,