19. Padlóburkolatok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Természetes útburkoló kőlapok külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra	
1.1	Hajlítási törőszilárdság 	minden felhasználási területre	
1.2	Csúszási-ellenállás 		
1.3	Tartósság		
1.4	Méretek és alak 		
1.5	Kopásállóság		
1.6	Megjelenés 		
1.7	Vízfelvétel 		
1.8	Kőzettani leírás		
1.9	Kémiai felületkezelés 		
1.10	Testsűrűség 		
1.11	Nyomószilárdság 		
2	Természetes útburkoló kövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra	
2.1	Nyomószilárdság 	minden felhasználási területre	
2.2	Csúszási-ellenállás 		
2.3	Tartósság 		
2.4	Méretek és alak 		
2.5	Kopásállóság 		
2.6	Megjelenés 		
2.7	Vízfelvétel 		
2.8	Kőzettani leírás 		
2.9	Kémiai felületkezelés 		
2.10	Testsűrűség 		
3	Természetes útszegélykövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra	
3.1	Hajlítási törőszilárdság 	minden felhasználási területre	
3.2	Tartósság 		
3.3	Méretek és alak 		
3.4	Megjelenés 		
3.5	Vízfelvétel 		
3.6	Kőzettani leírás 		
3.7	Kémiai felületkezelés 		
3.8	Testsűrűség 		
3.9	Nyomószilárdság 		
4	Természetes építőkövek és burkolólapok 	
4.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
4.2	Hajlítószilárdság 		
4.3	Kapocslyuk kitörési erő 	kapcsolt homlokzatburkolat	
4.4	Testsűrűség 	minden felhasználási területre	
4.5	Tartósság / fagyállóság 	külső téri felhasználás	
4.6	Hőlökésállóság 	külső téren vagy hőlökésnek kitett helyeken	
4.7	Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel 	minden felhasználási területre	
4.8	Méretek és alak 		
4.9	Megnevezés, kőzettani leírás 		
4.10	Megjelenés 		
5	Természetes építőkövek, vékony kőlapok (hosszúság, szélesség ≤ 610 mm, 
vastagság ≤ 12 mm) járó- és lépcsőburkoló lap, valamint fal- és mennyezetburkolólap felhasználás esetén	
5.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
5.2	Hajlítószilárdság		
5.3	Csúszás-ellenállás 	padlóburkoló anyagként való felhasználás	
5.4	Testsűrűség	minden felhasználási területre	
5.5	Tartósság / fagyállóság 	külső téri felhasználás	
5.6	Méretek és alak 	minden felhasználási területre	
5.7	Megnevezés, kőzettani leírás		
5.8	Megjelenés		
5.9	Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel 		
5.10	Hőlökésállóság 	külső téren vagy hőlökésnek kitett helyeken	
5.11	Kopásállóság 	padlóburkoló anyagként való felhasználás	
6	Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként	
6.1	Törőterhelés, hajlítószilárdság	minden felhasználási területre	
6.2	Hajlító-húzó szilárdság	csak azon burkolólapok esetében, amelyeket mennyezet burkolására használnak	
6.3	Kötőszilárdság/tapadási szilárdság	csak az áthaladási területeken felhasznált burkolólapok esetén, amelyek véletlenszerűen leeshetnek	
6.4	Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT érték	padlóburkolásra belső térben 	
6.5	Csúszásgátló tulajdonság	padlóburkolásra külső térben, 	
6.6	Tartósság	minden felhasználási területre	
6.7	fagyási / olvadási igénybevétel	kültéri padlóburkolásra	
6.8	Tartósság	egyéb esetben	
6.9	Hőlökésállóság	anyagtól függően, ha szükséges	
6.10	Méret és felületi minőség	minden felhasználási területre	
6.11	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
6.12	Kopásállóság	padlóburkolásra mázas és mázatlan lapok esetén	
6.13	Vegyszerállóság	minden felhasználási területre	
6.14	Foltosodásállóság	mázas és mázatlan lapok esetén	
6.15	Tűzvédelmi osztály	csak azon burkolólapok esetén, amelyekkel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztanak	
6.16	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1997/2006/EK rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
7	Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek – pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. – burkolására használva	
7.1	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
7.2	Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében		
7.3	Hasító-húzó szilárdság		
7.4	Törőerő		
7.5	Kopásállóság száraz felületen		
7.6	Csúszásellenállás, nedves felületen mérve		
7.7	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
8	Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.	
8.1	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
8.2	Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében		
8.3	Kopásállóság, száraz felületen		
8.4	Hajlítószilárdság		
8.5	Törőteher		
8.6	Csúszásellenállás, nedves felületen mérve		
8.7	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
9	Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak 	
9.1	Hajlítószilárdság	minden felhasználási területre	
9.2	Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni a méretek miatt		
9.3	Vízfelvétel		
9.4	Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében		
9.5	Kopásállóság, száraz felületen		
9.6	Csúszásellenállás, nedves felületen mérve		
9.7	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
10	Fa padlóburkolatok	
10.1	Fafajok	minden felhasználási területre	
10.2	Megjelenés		
10.3	Nedvességtartalom		
10.4	Geometriai jellemzők		
10.5	Sűrűség		
10.6	Keménység	kivéve a “Hajópadló fenyő fűrészáruból” terméket	
10.7	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
10.8	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
10.9	Törőszilárdság	minden felhasználási területre, kivéve a fafurnér burkolatot	
10.10	Csúszósság	minden felhasználási területre	
10.11	Hővezető képesség		
10.12	Biológiai tartósság		
10.13	Hordozóréteg tapadó-húzószilárdsága	csak a furnérozott padlóburkolatoknál	
10.14	Felületi réteg tapadószilárdsága		
10.15	Kopásállóság		
11	Mozaiklapok beltéri használatra, cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok) 	
11.1	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
11.2	Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés		
11.3	Kopásállóság		
11.4	Csúszásállóság		
11.5	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
12	Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok) 	
12.1	Időjárás-állóság	minden felhasználási területre	
12.2	Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés		
12.3	Kopásállóság		
12.4	Csúszásállóság		
12.5	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
13	Betonburkolatokban használt teherátadó acélbetétek előírásai teherátadó acélbetétekre, melyeket az utak, repülőterek és egyéb közlekedési területek készített betonburkolataihoz használnak 	
13.1	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
13.2	A teherátadó acélbetétek átmérője		
13.3	A teherátadó acélbetétek hosszúsága		
13.4	Tartósság (korrózió elleni védelem)		
13.5	Veszélyes anyagok kioldódása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
15	Műkövek vékony kőlapok padlók és lépcsők burkolásához, kül- és beltéren: olyan mesterségesen előállított, legfeljebb 600×600 mm felületű, vékony (6-20 mm vastagságú) lapok, melyeket habarccsal, vagy ragasztóval rögzítenek beépítéskor	
15.1	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
15.2	Hajlítószilárdság		
15.3	Kopásállóság		
15.4	Csúszásállóság		
15.5	Hősokk-állóság		
15.6	Ütésállóság		
15.7	Fagyállóság		
15.8	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
16	Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok: műanyagból, linóleumból, parafából, gumiból, textilből, rétegelt lapokból, laza fektetésű padlópanelokból készült padlóburkoló anyagok, melyeket épületen belüli, vagy kültéri alkalmazásra szánnak a gyártó előírásai szerint beépítve	
16.1	Általánosan minden terméktípusra	
 	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
16.2	PVC padlóburkoló anyagok – Általánosan	
16.2.1	Pentaklór-fenol tartalom	beltéri felhasználási területre	
16.2.2	Formaldehid kibocsátás		
16.2.3	Illékony szervesanyag kibocsátás		
16.2.4	Vízzáróság	vizes területen történő alkalmazásnál	
16.2.5	Csúszási ellenállás	minden felhasználási területre	
16.2.6	Lapméret		
16.2.7	Derékszögűség		
16.2.8	Négyzetméter tömeg		
16.2.9	Hőkezelés utáni méretváltozás 		
16.2.10	Kopásállósági csoport/Kopási veszteség 		
16.2.11	Színtartóság fénnyel szemben		
16.2.12	Elektrosztatikus feltöltődési hajlam	speciális alkalmazásnál	
16.2.13	Elektromos ellenállás		
16.3	Homogén PVC padlóburkoló anyagok 	
16.3.1	Teljes vastagság tűrése 	minden felhasználási területre	
16.3.2	Kopásállósági csoport		
16.3.3	Maradó benyomódás		
16.3.4	Hajlíthatóság		
16.3.5	Teljes vastagság – Kopásállósági csoport	minden felhasználási területre	
16.3.6	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál	
16.3.7	Hegesztési varrat szilárdsága	32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál	
16.4	Tömör heterogén, habréteget tartalmazó és habosított PVC padlóburkoló anyagok	
16.4.1	Teljes vastagság 	minden felhasználási területre	
16.4.2	Kopásállósági csoport- Koptatóréteg vastagság 	minden felhasználási területre 	
16.4.3	Koptatóréteg vastagság tűrése	minden felhasználási területre	
16.4.4	Maradó benyomódás		
16.4.5	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	21 22, 22+ 23, 31 32, 41 33, 42, 34, 43 igénybevételi osztálynál 	
16.4.6	Rétegelválási szilárdság	minden felhasználási területre 	
16.4.7	Hegesztési varrat szilárdság	32, 33, 34, 41, 42, 43, D24641 igénybevételi osztálynál 	
16.5	Kis hajlékonyságú PVC padlóburkoló lapok	
16.5.1	Maradó benyomódás	minden felhasználási területre	
16.5.2	Hajlíthatóság		
16.5.3	Teljes névleges vastagság 	minden felhasználási területre 	
16.5.4	Kopásállósági csoport	minden felhasználási területre 	
16.5.5	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál 	
16.6	PVC padlóburkoló anyagok parafa alapú hátoldallal	
16.6.1	Parafa hátoldal vastagsága	minden felhasználási területre	
16.6.2	Maradó benyomódás		
16.6.3	Rétegelválási szilárdság		
16.6.4	A névleges teljes vastagság tűrése		
16.6.5	Koptatóréteg vastagság	minden felhasználási területre 	
16.6.6	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál 	
16.7	Préselt parafa hátoldalú PVC koptatórétegű padlóburkoló lapok	
16.7.1	A névleges teljes vastagság tűrése	minden felhasználási területre	
16.7.2	Parafa hátoldal vastagsága		
16.7.3	PVC koptatóréteg vastagságának tűrése		
16.7.4	Maradó benyomódás	32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál 	
16.7.5	Rétegelválási szilárdság	minden felhasználási területre	
16.7.6	Hegesztési varrat szilárdság	23, 31, 32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál 	
16.7.7	Teljes vastagság / koptatóréteg vastagság	minden felhasználási területre 	
16.7.8	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál 	
16.8	PVC padlóburkoló anyagok nedves területeken való felhasználásra – termékek az MSZ EN 649 (W1, W2 típus) és az MSZ EN 651 (W3 típus) előírásainak megfelelőek	
16.8.1	Névleges vastagság	“A” kategória – normál igénybevétel
“B” kategória – erős igénybevétel	
16.8.2	A kompakt réteg (koptató réteg) vastagsága	“A” kategória – normál igénybevétel 	
16.8.3	Hajlíthatóság	minden felhasználási területre	
16.8.4	Víz felületi szétterjedése	A kategória – normál igénybevétel 	
16.8.5	Hegesztési varrat szilárdság	“A” kategória – normál igénybevétel
“B” kategória – erős igénybevétel
“A” kategória – erős igénybevétel	
16.8.6	Vízzáróság	“A” kategória – normál igénybevétel
“B” kategória – erős igénybevétel	
16.9	Szemcsézéssel javított csúszásgátlású PVC padlóburkoló anyagok	
16.9.1	Maradó benyomódás	minden felhasználási területre	
16.9.2	Hajlíthatóság		
16.9.3	Csúszási ellenállás	cipővel igénybevett nedves felület
mezítláb igénybevett nedves felület	
16.9.4	Átlagos teljes vastagság	minden felhasználási területre 	
16.9.5	Kopásállóság	21, 22, 22+ 23, 31 32, 33, 41, 42 34 igénybevételi osztálynál 	
16.9.6	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál 	
16.9.7	Hegesztési varrat szilárdság	31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál 	
16.10	Linóleum padlóburkoló anyagok – Általánosan	
16.10.1	Pentaklór-fenol tartalom	minden felhasználási területre	
16.10.2	Formaldehid kibocsátás		
16.10.3	Illékony szervesanyag kibocsátás		
16.10.4	Csúszási ellenállás		
16.10.5	Négyzetméter tömeg		
16.10.6	Maradó benyomódás		
16.10.7	Hajlíthatóság		
16.10.8	Alkalmasság görgős szék igénybevételre		
16.10.9	Színtartóság fénnyel szemben		
16.10.10	Cigarettával szembeni ellenállás		
16.10.11	Elektrosztatikus feltöltődési hajlam	speciális alkalmazásnál	
16.10.12	Elektromos ellenállás		
16.11	Mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok	
16.11.1	Teljes névleges vastagság	minden felhasználási területre 	
16.11.2	Átlagos vastagság tűrése		
16.11.3	Kalanderezett felületi réteg vastagsága		
16.11.4	Méretállandóság légnedvesség változása esetén		
16.12	Habalátétes mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok	
16.12.1	A linóleum réteg névleges vastagsága	minden felhasználási területre 	
16.12.2	A rétegek átlagos vastagsága és tűrése
– linóleum réteg
– hordozó szövet
– hab hátoldal		
16.12.3	Rétegelválási szilárdság		
16.13	Parafa hátoldalú mintázatlan és mintázott linóleum	
16.13.1	A felületi réteg névleges vastagsága	minden felhasználási területre 	
16.13.2	A felületi réteg vastagság tűrése		
16.13.3	Teljes vastagság		
16.13.4	A teljes vastagság tűrése		
16.14	Gumi padlóburkoló anyagok – Általánosan	
16.14.1	Pentaklór-fenol tartalom	beltéri felhasználási területre	
16.14.2	Formaldehid kibocsátás		
16.14.3	Illékony szervesanyag kibocsátás		
16.14.4	Vízzáróság	vizes területen történő alkalmazásnál	
16.14.5	Csúszási ellenállás	minden felhasználási területre	
16.14.6	Hőkezelés utáni méretváltozás 		
16.14.7	Színtartóság fénnyel szemben		
16.14.8	Keménység		
16.14.9	Kopásállóság		
16.14.10	Hajlíthatóság		
16.14.11	Cigarettával szembeni ellenállás		
16.14.12	Elektrosztatikus feltöltődési hajlam	speciális alkalmazásnál	
16.14.13	Elektromos ellenállás		
16.15	Habosított hátoldalú homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok	
16.15.1	Teljes névleges vastagság	minden felhasználási területre	
16.15.2	Teljes vastagság tűrése		
16.15.3	Koptatóréteg vastagság		
16.15.4	Koptatóréteg vastagság tűrése		
16.15.5	Hab hátoldal vastagsága		
16.15.6	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	32, 33 igénybevételi osztálynál 	
16.15.7	Maradó benyomódás	minden felhasználási területre	
16.15.8	Rétegelválási szilárdság		
16.17	Homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok	
16.17.1	Maradó benyomódás	minden felhasználási területre	
16.17.2	Teljes névleges vastagság		
16.17.3	Teljes vastagság tűrése		
16.17.4	Koptatóréteg vastagság		
16.17.5	Koptatóréteg vastagság tűrése		
16.17.6	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	41, 42, 43 igénybevételi osztálynál 	
16.18	Homogén és heterogén, dombormintázatú gumi padlóburkoló anyagok	
16.18.1	Maradó benyomódás	minden felhasználási területre	
16.18.2	Szakító erő		
16.18.3	Teljes névleges vastagság		
16.18.4	Teljes vastagság tűrése		
16.18.5	Koptatóréteg vastagság		
16.18.6	Koptatóréteg vastagság tűrése		
16.19	Rétegelt padlóburkoló anyagok. Hőre keményedő aminoplasztgyanta alapú felületi réteggel ellátott elemek	
16.19.1	Pentaklór-fenol tartalom	beltéri felhasználási területre	
16.19.2	Formaldehid kibocsátás		
16.19.3	Csúszási ellenállás	minden felhasználási területre	
16.19.4	Teljes vastagság és tűrése		
16.19.5	Színtartóság fénnyel szemben		
16.19.6	Maradó benyomódás		
16.19.7	Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására		
16.19.8	Felületi réteg tapadószilárdsága		
16.19.9	Kopásállóság		
16.19.10	Ütésállóság		
16.19.11	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál 	
16.19.12	Ellenállás bútorláb hatásának	23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál 	
16.19.13	Égő cigarettával szembeni ellenállás	22, 22+, 23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál 	
16.19.14	Vastagsági dagadás	minden felhasználási területre 	
16.20	Textil padlóburkoló anyagok – Általánosan	
16.20.1	Pentaklór-fenol tartalom	beltéri felhasználási területre	
16.20.2	Formaldehid kibocsátás		
16.20.3	Illékony szervesanyag kibocsátás		
16.20.4	Azonosító termékjellemzők
– a termék gyártási módja
– flórréteg típusa
– a felületi réteg anyaga, színezési módja
– a hátoldalak típusa és anyaga	minden felhasználási területre 	
16.20.5	Tekercs, illetve lapméret		
16.20.6	Teljes vastagság		
16.20.7	Teljes négyzetméter tömeg		
16.20.8	Színtartóság
– fénnyel szemben (általános/pasztel szín)
– dörzsöléssel (nedves/száraz) szemben
– vízzel szemben (világos/egyéb színű szőnyeg)
– vízzel szemben – lefogás		
16.20.9	Alkalmasság görgős szék igénybevételre	intenzív, rendszeres alkalmazásnál
eseti alkalmazásnál 	
16.20.10	Elektrosztatikus feltöltődési hajlam	speciális alkalmazásnál	
16.21	Flóros padlószőnyegek	
16.21.1	Hordozó réteg feletti szálmagasság	minden felhasználási területre 	
16.21.2	Tűzésszám		
16.21.3	Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter tömege (SPW)		
16.21.4	Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál	speciális alkalmazásnál	
16.21.5	A felületi flórréteg sűrűsége (SPD)	minden felhasználási területre 	
16.21.6	Kopásállóság – Lisson teszt		
16.21.7	Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt		
16.21.8	Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)		
16.21.9	Lapméret		
16.21.10	Lapok derékszögűsége		
16.21.11	Méretstabilitás		
16.21.12	Hullámosodás		
16.21.13	Vágott szélek tartóssága, rojtosodás		
16.22	Tűnemezelt padlóburkoló anyagok a flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok kivételével	
16.22.1	Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter tömege	minden felhasználási területre 	
16.22.2	Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál	speciális alkalmazásnál	
16.22.3	Maradó benyomódás	23, 32, 33 igénybevételi osztálynál	
16.22.4	Bolyhosodás	minden felhasználási területre 	
16.22.5	Kopásállóság – Lisson teszt		
16.22.6	Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt		
16.22.7	Színváltozás görgős szék igénybevételnél		
16.22.8	Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál	speciális alkalmazásnál	
16.22.9	Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)	minden felhasználási területre 	
16.22.10	Lapméret		
16.22.11	Lapok derékszögűsége		
16.22.12	Méretstabilitás		
16.22.13	Hullámosodás		
16.23	Flór nélküli textil padlóburkoló anyagok	
16.23.1	Bolyhosodás	minden felhasználási területre 	
16.23.2	Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál	speciális alkalmazásnál	
16.23.3	Kopásállóság – Lisson teszt	minden felhasználási területre 	
16.23.4	Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt		
16.23.5	Szerkezeti integritás		
16.23.6	Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál	speciális alkalmazásnál	
16.23.7	Rojtosodás	minden felhasználási területre 	
17	Sportpálya burkolatok / Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok / Előírások / Többcélű sportolásra alkalmas beltéri burkolatok, burkolat rendszerek, melyek magukba foglalják mind az alap, mind a felületi réteget, akár előre gyártották, akár a helyszínen készítik őket	
17.1	A sportpálya típusa	minden felhasználási területre	
17.2	Tűzvédelmi osztály		
17.3	Formaldehid kibocsátás		
17.4	Pentaklór-fenol tatalom		
17.5	Súrlódás		
17.6	Erőleépülés		
17.7	Függőleges alakváltozás		
17.8	Függőleges labdavisszapattanás		
17.9	Gördülő terheléssel szembeni ellenállás		
17.10	Kopásállóság		
17.11	Fényvisszaverődési tényező		
17.12	Fényesség		
17.13	Benyomódással szembeni ellenállás		
17.14	Ütésállóság		
17.15	Síktól való eltérés