Teljesítménytényező	
		CK [-]	
	Elektromos fűtőpatron	1,0	
	Átfolyós vízmelegítő, tároló	1,0	
	
Hőszivattyú HMV készítésre
	Távozó levegő	0,26	
		Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő ηr=0,6	0,29	
		Távozó levegő/Friss levegő hővisszanyerő ηr=0,8	0,31	
		Pince levegő	0,33