Sorszám	Ellenőrzés (mérés)		Eljárási költség mértéke
(Ft)	
1.	Mintavétel	Felszíni víz pontminta	9 900	
		Szennyvíz pontminta:		
		minősített pontminta	10 400	
		1 órás (átlagminta)	8 400	
		2 órás (átlagminta)	13 000	
		4 órás (átlagminta)	22 200	
		6 órás (átlagminta)	31 300	
		8 órás (átlagminta)	42 800	
		12 órás (átlagminta)	78 300	
		24 órás (átlagminta)	97 800	
		Felszín alatti víz:		
		merítéssel	11 700	
		szivattyúzással	19 600	
		Talaj (30 cm-ig)	7 800	
		Talajfúrás:		
		0–1 m között	10 400	
		1 m felett méterenként	6 500	
		Üledék, iszap	10 400	
		Hulladék (folyékony)	10 400	
		Hulladék (szilárd)	13 000	
		Állati mintavétel	11 700	
		Növényi mintavétel	9 100	
		Egyedi vizsgálatok esetén a mintavétel közlekedési költsége (Ft/km)	160	
2.	Előkészítés	Roncsolás	6 500	
		Vizes kivonat	3 700	
		Savas feltárás	3 900	
		Extrahálás (szerves oldószerrel):		
		vízből	3 300	
		talajból, hulladékból	9 800	
		Szűrés membránon	1 600	
		Centrifugálás	2 600	
		Frakcionált szitálás	5 200	
		Őrlés	8 000	
3.	Érzékszervi vizsgálatok	Szín	900	
		Szag	900	
		Átlátszóság	900	
4.	Biológiai vizsgálatok	Klorofill-a	5 200	
		S-index	23 500	
		Baktériumszám+ biomassza	19 600	
		Algaszám	7 800	
		Alga fajlista	15 700	
		Zooplankton szám	7 800	
		Zooplankton fajlista	15 700	
		Makrozoobenton mintavétel	11 700	
		Makrozoobenton szám és fajlista	23 500	
		Alga-teszt	19 800	
		Csíranövény-teszt	13 000	
		Daphnia-teszt	13 000	
		Hal-teszt	23 500	
5.	Fizikai vizsgálatok	Levegő hőfok	700	
		Víz hőfok	700	
		pH	1 300	
		Vezetőképesség	1 600	
		Redox potenciál	1 300	
		Zavarosság	1 300	
		Spitta-Weldert próba	700	
		Bepárlási maradék	2 000	
		Izzítási maradék	2 000	
		Imhoff ülepedés	700	
		Össz. szárazanyag	2 000	
		Össz. lebegőanyag	2 000	
		Össz. oldott anyag	2 300	
		Össz. 9 (szennyvíz)	4 000	
6.	Kémiai vizsgálatok	Oldott oxigén	1 300	
		Oxigén telítettség %	700	
		Lúgosság-m	1 300	
		Lúgosság-p	1 300	
		Agresszív CO2	2 600	
		Klorid (titrimetriás)	1 300	
		Szulfid	3 300	
		Szulfát (gravimetriás)	3 700	
		Szulfát (fotometriás)	6 500	
		Szulfát (titrimetriás)	2 600	
		Felszíni vizek bór (fotmetriás)	6 500	
		Ca (titrimetriás)	1 700	
		Mg (számítással)	1 000	
		Össz. keménység	1 800	
		Na eé.%	900	
		Na	2 600	
		K	2 600	
		Ammónium (desztillálással)	3 300	
		Ammónium (fotometriás)	1 800	
		Nitrit	2 200	
		Nitrát	2 900	
		Ortofoszfát	2 200	
		Karbonát, h.karbonát (számított)	900	
		Kjeldahl N	4 600	
		Szerves N	4 600	
		Összes N	5 200	
		Összes P	4 600	
		KOI permanganátos	2 600	
		KOI dikromátos	5 200	
		TOC	11 700	
		BOI5	5 200	
		Cianid, könnyen felszabaduló	5 200	
		Cianid összes	6 100	
		Aktív klór	1 300	
		Klorid (potenciometriás)	2 300	
		Fluorid	4 600	
		SZOE	6 800	
		UV-olaj	3 900	
		ANA det.	6 500	
		Fenolok	5 200	
		AOX	6 500	
		GC (pl. EPH, TPH, oldószerek, Cl-benzol)	22 200	
		GC-MS
(pl. Peszticidek, PAH, PCB, BTEX, illékony halogénezett CH, Cl-benzol)	32 600	
		Vas, összes, (fotometriásan)	2 200	
		Mn összes (fotometriásan)	2 200	
		Hidridek és Hg	6 500	
		Fém (AAS láng)	4 600	
		Fém (AAS grafit)	6 500	
		Króm VI	2 600	
		ICP	20 900
+ 1 300/fém	
7.	Levegőterhelés-vizsgálatok (emisszió)			
7.1.		Méréselőkészítés (mérőhely kijelölés, technológia és üzemvitel vizsgálata, adatgyűjtés, mérési terv készítése, mérőeszközök előkészítése és a telephelyre történő felvonulás)		
7.1.1.		Egy telephelyen 1–3 forrás mérése esetén	156 500	
7.1.2.		Egy telephelyen minden további forrás mérése, illetve a megkezdett mérés üzemeltető hibájából való meghiúsulása esetén	52 200	
7.2.		Szilárd anyagok mérése		
7.2.1		Össz.szilárd anyag (por)		
7.2.11.		Első ü.állapot, első szelvényben	195 700	
7.2.12.		Első ü.állapot, további szelvényben	117 400	
7.2.13.		További üzemállapotonként	58 700	
7.2.2		Szilárdból korom mérése (laborban)	11 100	
7.2.3.		Korom mérés Bacharach szerint	10 400	
7.3.		Gáznemű anyagok mérése
(a 7.3.1., 7.3.2. és a 7.3.3. komponensei:
SO2, NOx, CO, O2, CO2, C-H)		
7.3.1.		Folyamatosan mérő analizátorral		
7.3.11.		Első komp., első szelvény, első ü.állapot	156 500	
7.3.12.		Első komp., további szelvény, első ü.állapot	117 400	
7.3.13.		Első komp., további üzemállapotonként	58 700	
7.3.14.		További komponensenként	39 100	
7.3.2.		Foly. mérő analizátorral pormérés mellett		
7.3.21.		Első komp., első szelvény, első ü.állapot	117 400	
7.3.22.		Első komp., további szelvény, első ü.állapot	97 800	
7.3.23.		Első komp., további üzemállapotonként	58 700	
7.3.24.		További komponensenként	39 100	
7.3.3.		Szakaszosan mérő analizátorral	a 7.3.1., ill. 7.3.2. 30%-a	
7.3.4.		Ad- és abszorpciós mintavétel (analízishez)		
7.3.41.		Első ü.állapot, első szelvényben	195 700	
7.3.42.		Első ü.állapot, további szelvényben	117 400	
7.3.43.		További üzemállapot első szelvényben	78 300	
7.3.44.		További üzemállapot, további szelvényben	58 700	
7.3.5.		Dioxinok		
7.3.51.		Mintavétel	326 100	
7.3.52.		Labor-analízis	196 100	
7.4.		Bűzmérés	208 700	
8.	Levegőminőség- 
vizsgálatok
(immisszió)			
8.1.		Szakaszos mintavétel (labor-analízissel)		
		Időszakos mérőhelyen		
8.1.1.		Kéndioxid (SO2)	5 000	
8.1.2.		Nitrogén-dioxid (NO2)	4 700	
8.1.3.		Ülepedő por	7 700	
8.1.4.		Szálló por	27 400	
		Állandó mérőhelyen		
8.1.5.		Kéndioxid (SO2)	1 000	
8.1.6.		Nitrogén-dioxid (NO2)	1 000	
8.1.7.		Ülepedő por	5 200	
8.1.8.		Szálló por	15 700	
8.2.		Folyamatosan mérő analizátorral
komponensenként és naponta (Komponensek pl. SO2, NOx, NO2, CO, O3, CH, benzol, toluol, xilol, szálló por, PM 10,)		
8.2.1.		állandó mérőhely esetén	a mérn. nap 2%-a	
8.2.2.		időszakosan telepített mérőhely esetén	a mérn. nap 10%-a	
8.2.3.		meteorológiai paraméterek	a mérn. nap 1%-a	
9.	Zajvédelmi vizsgálatok	Állandó zaj:	5 pontig	195 700	
		6–10 pont	247 800	
		11–26 pont	300 000	
		26 pont felett pontonként	10 400	
		Változó zaj:	5 pontig	221 700	
		6–10 pont	300 000	
		11–26 pont	404 300	
		26 pont felett pontonként	15 700	
10.	Radiológiai vizsgálatok	Össz. béta:	vízből	9 400	
		üledékből	11 100	
		algából	14 300	
		halból	20 900	
		Trícium 	dúsítással	25 400	
		dúsítás nélkül	11 700	
		Gamma-spektrometria	32 600	
		Alfa-spektrometria	26 100	
		Stroncium	32 600	
		Urán	6 500	
11.	Egyéb műszeres vizsgálatok díja
Az 1–10. pontokban nem szereplő minta-
vételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok esetében a díjszámítás az ellenőrzésre fordított idő és az itt meghatározott díjtétel szorzata	Mérnökóra	10 500	
		Technikusóra	7 000