28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével	
1.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.2	Folyáshatár minimuma		
1.3	Méret-tűrések csövekre, idomokra, végekre		
1.4	Tömörség		
1.5	Tartósság		
1.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Víz és vizes folyadékok szállítására való acélcsövek és csőidomok csatlakozásának kötései az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével	
2.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.2	Méret-tűrések csövekre		
2.3	Tömörség: belső statikus, túlnyomással		
2.4	Tömörség: belső statikus, negatív nyomással		
2.5	Tömörség: külső statikus nyomással	föld alatti használatkor	
2.6	Tartósság: idomok, tömítések	minden felhasználási területre	
2.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Hegesztett korrózióálló acélcsövek víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével	
3.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.2	Folyáshatár / szakítószilárdság		
3.3	Méret-tűrések csövekre		
3.4	Tömörség: belső statikus nyomással 		
3.5	Tömörség: külső statikus nyomással		
3.6	Tartósság		
4	Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek gáz, olaj, fűtő- és hűtővíz, vizes folyadékok szállítására, az ivóvíz szállítása kivételével	
4.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
4.2	Folyáshatár minimuma		
4.3	Méret-tűrések csövekre		
4.4	Tömörség: gáz 		
4.5	Tömörség: folyadék 		
4.6	Tartósság		
4.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései a víznek az épületekből való elvezetéséhez	
5.1	Tűzvédelmi osztály: a csőrendszerre	minden felhasználási területre	
5.2	Belső nyomószilárdság		
5.3	Ütésállóság, minimális szakítószilárdság (szürke öv. csőre, szürke öv. idomokra, gömbgrafitos öv. csőre, gömbgrafitos öv. idomokra)		
5.4	Méret-tűrések csövekre		
5.5	Tömörség: levegő 		
5.6	Tömörség: folyadék 		
5.7	Tömörség: gáz 		
5.8	Tartósság: külső bevonat és belső bevonat		
6	Réz és rézötvözetek: varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek egészségügyi és fűtési alkalmazásra vízhez és gázhoz és üzemanyagokhoz. Ivóvízhez a hazai egészségügyi előírásoknak megfelelően	
6.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
6.2	Szakítószilárdság (lágy, félkemény és kemény csőre) 		
6.3	Belső nyomásállóság (Ø 6-54, 54-108, 108-159,159-267 mm csövekre)		
6.4	Méret-tűrések csövekre		
6.5	Tömörség		
6.6	Tartósság		
6.7	Hőállóság	fűtési alkalmazásokhoz	
6.8	Hegeszthetőség	gázok, levegő szállításához	
7	Műanyag csővezetékrendszerek – Nyomás nélküli talaj- és szennyvízelvezető rendszerelemek épületszerkezeten belül 	
7.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
7.2	A csövek gyűrűmerevsége	csak földbe temetett alkalmazás esetén	
7.3	A fittingek gyűrűmerevsége		
7.4	Mérettűrések csövekre	minden felhasználási területre	
7.5	Mérettűrések fittingekre		
7.6	A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége		
7.7	A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége		
7.8	A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása		
7.9	A csövek, fittingek és a kötések tartóssága		
7.10	Vicat lágyuláspont	PVC; ABS; PVC+SAN és PVC-C anyagú termékekre	
7.11	Folyási mutatószám 	PE és PP anyagú termékekre	
7.12	Emelt hőmérsékletű ciklusos tömörség	minden felhasználási területre	
8	Műanyag csőrendszerek – Föld alatti nyomás nélküli alag-, és csatornacső rendszerelemek	
8.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
8.2	A csövek gyűrűmerevsége		
8.3	A fittingek gyűrűmerevsége		
8.4	Mérettűrések csövekre		
8.5	Mérettűrések fittingekre		
8.6	A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége		
8.7	A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége		
8.8	A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása		
8.9	A csövek, fittingek és a kötések tartóssága		
8.10	A csövek, fittingek és a kötések tartóssága		
9	Műanyag csőrendszerek – Földbe temetett és föld feletti csőrendszer elemek nyomás alatti víz és más folyadékok számára	
9.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
9.2	Csövek belső nyomás szilárdsága		
9.3	Csövek külső nyomás szilárdsága		
9.4	Fittingek belső nyomás szilárdsága		
9.5	Mérettűrések csövekre		
9.6	Mérettűrések fittingekre		
9.7	A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége		
9.8	A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége		
9.9	A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása		
9.10	A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága		
9.11	A kötések tömörségének tartóssága		
10	Műanyag csőrendszerek – Hideg/meleg víz csőrendszer elemek	
10.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
10.2	Csövek belső nyomás szilárdsága		
10.3	Csövek külső nyomás szilárdsága		
10.4	Fittingek belső nyomás szilárdsága		
10.5	Mérettűrések csövekre		
10.6	Mérettűrések fittingekre		
10.7	A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége		
10.8	A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége		
10.9	A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása		
10.10	A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága		
10.11	A kötések tömörségének tartóssága