2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek	
1.1	Légáteresztés	minden felhasználási területre	
1.2	Vízzárás		
1.3	Szélállóság		
1.4	Mechanikai és teljesítőképességi jellemzők tartóssága		
1.5	Biztonságos nyitás		
1.6	Mechanikai ellenálló képesség és stabilitás		
1.7	Működtető erő		
1.8	Akusztikai teljesítőképesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
1.9	Hőátbocsátási tényező	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
1.10	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
1.11	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Külső ablaktáblák és árnyékolók	
2.1	Széllel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
2.2	Vízteherrel szembeni ellenállás	ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 25 foknál kisebb	
2.3	Hóteherrel szembeni ellenállás	ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 60 foknál kisebb	
2.4	Működtetéshez szükséges erő	kézi működtetés esetén	
2.5	Mechanikai tartósság	minden felhasználási területre	
2.6	Biztonságos használat	motoros működés esetén	
2.7	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.8	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Redőnyök	
3.1	Széllel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
3.2	Hóteherrel szembeni ellenállás	ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 60 foknál kisebb	
3.3	Működtetéshez szükséges erő	kézi működtetés esetén	
3.4	Mechanikai tartósság	minden felhasználási területre	
3.5	Biztonságos használat	motoros működés esetén	
3.6	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók	
4.1	Légáteresztés	minden felhasználási területre	
4.2	Vízzárás		
4.3	Szélállóság		
4.4	Hóteher	tetősík ablakok esetén	
4.5	Ütésállóság	tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál	
4.6	Biztonságosság	minden felhasználási területre	
4.7	Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre	
4.8	Működtető erő	tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre	
4.9	Hőátbocsátás	minden felhasználási területre	
4.10	Sugárzási tulajdonságok	tetősík ablakok esetén	
4.11	Akusztikai teljesítőképesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
4.12	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
4.13	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
4.14	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni