24. Adalékanyagok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz: a természetes, mesterséges eredetű és újrahasznosított anyagból származó kőanyaghalmazok és kőlisztek aszfaltkeverékekben történő alkalmazási feltételei   	
1.1	Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás ér (zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő)	
1.1.1	Szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
1.1.2	Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz		
1.1.3	Finomszem-tartalom		
1.1.4	Finom szemek minősége		
1.1.5	Szemalak 		
1.1.6	Zúzott és tört felületű szemek aránya 		
1.1.7	Finom kőanyaghalmaz szögletessége 		
1.1.8	Aprózódási ellenállás 		
1.1.9	Csiszolódási ellenállás		
1.1.10	Felületi kopási ellenállás 		
1.1.11	Aprózódási ellenállás 		
1.1.12	Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának 		
1.1.13	Szemek testsűrűsége és vízfelvétele 		
1.1.14	Halmazsűrűség		
1.1.15	Tartósság 		
1.1.16	Vízfelvétel-fagyállóság 		
1.1.17	Fagyállóság 		
1.1.18	Hőlökésállóság 		
1.1.19	Bitumenes tapadóképesség 		
1.1.20	Bazalt napszúrása 	bazalt felhasználása esetén	
1.2	Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás ér (kőlisztek)	
1.2.2	Szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
1.2.3	Káros finom szemek		
1.2.5	Víztartalom		
1.2.6	Anyagsűrűség		
1.2.7	Merevítő tulajdonságok		
1.2.8	Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata		
1.2.9	Kőliszt hatásának vizsgálata aszfaltkeverékek gyűrűs-golyós lágyuláspontjára		
1.2.11	Vízoldhatóság		
1.2.12	Vízérzékenység		
1.2.13	Kalcium-karbonát tartalom		
1.2.14	Kevert kőliszt kacium-hidroxid tartalma		
1.2.16	Idegen kőliszt bitumenszáma		
1.2.17	Szénpernye izzítási vesztesége		
1.2.18	Idegen kőliszt anyagsűrűsége		
1.2.19	Laza halmazsűrűség meghatározása kerozinban		
1.2.20	Blaine-vizsgálat		
1.3	Mesterségesen előállított kőanyaghalmaz / Ásványi eredetű kőanyaghalmaz, amelyet ipari módszerekkel, termikus vagy egyéb változást magában foglaló ipari módszerekkel állítottak el (másodnyersanyagok, mint például kohászati, acélgyártási salakok, vagy például duzzasztott agyagkavics stb.)	
1.3.1	Szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
1.3.2	Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz		
1.3.3	Finomszem-tartalom		
1.3.4	Finom szemek minősége		
1.3.5	Szemalak		
1.3.6	Zúzott és tört felületű szemek aránya		
1.3.7	Finom kőanyaghalmaz szögletessége		
1.3.9	Aprózódási ellenállás		
1.3.10	Csiszolódási ellenállás		
1.3.11	Felületi kopási ellenállás		
1.3.12	Aprózódási ellenállás		
1.3.13	Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának		
1.3.14	Szemek testsűrűsége és vízfelvétele		
1.3.15	Halmazsűrűség 		
1.3.16	Tartósság 		
1.3.17	Vízfelvétel-fagyállóság 		
1.3.18	Fagyállóság 		
1.3.19	Hőlökésállóság 		
1.3.20	Bitumenes tapadóképesség 		
1.3.21	Bazalt napszúrása 		
1.3.22	Kémiai összetétel		
1.3.23	Durva, könnyű szennyeződések 		
1.3.24	Kohósalak, acélgyártási salak térfogatállandósága 		
1.3.25	Dikálcium-szilikátos aprózódás		
1.3.26	Vasas aprózódás 		
1.3.27	Acélgyártási salak térfogatállandósága		
1.4	Előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.)	
1.4.1	Szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
1.4.2	Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz		
1.4.3	Finomszem-tartalom		
1.4.4	Finom szemek minősége		
1.4.5	Szemalak		
1.4.6	Zúzott és tört felületű szemek aránya 		
1.4.7	Finom kőanyaghalmaz szögletessége 		
1.4.9	Aprózódási ellenállás 		
1.4.10	Csiszolódási ellenállás 		
1.4.11	Felületi kopási ellenállás 		
1.4.12	Aprózódási ellenállás 		
1.4.13	Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának 		
1.4.14	Szemek testsűrűsége és vízfelvétele		
1.4.15	Halmazsűrűség 		
1.4.16	Tartósság 		
1.4.17	Vízfelvétel-fagyállóság 		
1.4.18	Fagyállóság 		
1.4.19	Hőlökésállóság 		
1.4.20	Bitumenes tapadóképesség 		
1.4.21	Bazalt napszúrása 		
1.4.22	Kémiai összetétel 		
1.4.23	Durva, könnyű szennyeződések 		
2	Pernye betonhoz (vonatkozik továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható pernyékre is)	
2.1	Aktivitási index	minden felhasználási területre	
2.2	Finomszem tartalom		
2.3	Térfogat állandóság (duzzadás)		
2.4	Térfogat állandóság (szabad CaO)		
2.5	Izzítási veszteség		
2.7	Tartalom: SiO2 Al2O3 Fe2O3 		
2.8	Tartalom: Na2O egyenérték		
2.9	Tartalom: reaktív SiO2		
2.10	Tartalom: SO3 		
2.11	Tartalom: klorid-ion 		
2.12	Tartalom: reaktív CaO		
2.13	Tartalom: MgO tartalom		
2.14	Tartalom: P2O5 tartalom		
2.15	Szemek testsűrűsége		
2.16	Kötés idő		
2.17	Vízigény		
2.18	Tartósság		
2.19	Radioaktivitás		
2.20	Veszélyes anyag tartalom	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz	
3.1	Frakció	minden felhasználási területre	
3.2	Szemmegoszlás		
3.3	Finomszem tartalom		
3.4	Szemalak		
3.5	Szemhossz		
3.6	Szemcse-testsűrűség		
3.7	Aprózódással szembeni ellenállás		
3.8	Kopási ellenállás		
3.9	Vízfelvétel		
3.10	Veszélyes összetevők kibocsátása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3.11	Fagyállóság	minden felhasználási területre	
3.12	Időjárás-állóság		
3.13	Csak bazalt vagy rokon kőzet esetében		
4	Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz	
4.1	Olyan zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő	
4.1.1	Szemmegoszlás:  durva kőanyaghalmaz	minden felhasználási területre	
4.1.2	Szemmegoszlás: finom		
4.1.3	Szemmegoszlás:  nyújtott 		
4.1.4	Durva kőanyaghalmaz szemalakja:  lemezességi szám		
4.1.5	Durva kőanyaghalmaz szemalakja:  szemalak tényező		
4.1.6	Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya		
4.1.7	Finomszem tartalom: finom		
4.1.8	Finomszem tartalom:  nyújtott		
4.1.9	Finom szemek minősége		
4.1.10	Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: Los Angeles együttható		
4.1.11	Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:  ütőszilárdság		
4.1.12	Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:  mikro-Deval aprózódás		
4.1.13	Szemek testsűrűsége		
4.1.14	Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők		
4.1.15	Veszélyes összetevők kibocsátása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4.1.16	Bazalt napszúrása	minden felhasználási területre	
4.1.17	Vízfelvétel		
4.1.18	Fagyállóság		
4.2	 Kavics, homok, homokos kavics, amelyeket hidraulikus kötésű keverékekben is felhasználnak	
4.2.1	Szemmegoszlás: durva	minden felhasználási területre	
4.2.2	Szemmegoszlás: finom		
4.2.3	Szemmegoszlás:  nyújtott 		
4.2.4	Finom szemek minősége		
4.2.5	Savoldható szulfátok		
4.2.6	Összes kén		
4.3	Természetes aprózódású kőzetek	
4.3.1	Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők	minden felhasználási területre	
4.3.2	Szemmegoszlás		
4.3.3	Durva kőanyaghalmaz szemalakja		
4.3.4	Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya		
4.3.5	Finomszem tartalom		
4.3.6	Finom szemek minősége		
4.3.7	Fizikai követelmények		
4.3.8	Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása		
4.3.9	Szemek testsűrűsége		
4.3.10	Savoldható szulfátok		
4.3.11	Összes kén		
4.3.12	Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők		
4.3.13	Veszélyes összetevők kibocsátása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4.3.14	Fagyállóság	minden felhasználási területre	
4.3.15	Vízfelvétel		
4.3.16	Szemmegoszlás		
4.3.17	Durva kőanyaghalmaz szemalakja		
4.3.18	Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya: 		
4.4	Mesterségesen előállított kőanyagok: – darabos kohósalak – acélgyártási salak – szemétégetési salak	
4.4.1	Finomszem tartalom	minden felhasználási területre	
4.4.2	Finom szemek minősége		
4.4.3	Fizikai követelmények		
4.4.4	Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása		
4.4.5	Szemek testsűrűsége		
4.4.6	Savoldható szulfátok		
4.4.7	Összes kén		
4.4.8	Veszélyes összetevők kibocsátása		
4.4.9	Vízoldható összetevők		
4.4.10	Tartósság 		
4.4.11	Bazalt napszúrása		
4.4.12	Fagyállóság		
4.4.13	Acélgyártási salak térfogatállandósága és MgO tartalma		
4.4.14	Darabos kohósalak dikalcium szilikátos aprózódása		
4.4.15	Darabos kohósalak vasas aprózódása		
4.5	Újrahasznosított kőanyag halmazok – vegyes betontörmelék- vegyes zúzottkő anyagok- zúzott útpályaszerkezeti anyagok	
4.5.1	Szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
4.5.2	Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya		
4.5.3	Vízoldható összetevők		
4.5.4	Szemek testsűrűsége		
5	Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz / Természetes, mesterséges és újrahasznosított anyagokból nyert olyan adalékanyagok és kőlisztek, valamint keverékei, melyek habarcskészítésre alkalmasak / Nem vonatkoznak azon kőlisztre, melyet a cement alkotóként alkalmaznak, illetve inert kőlisztként habarcshoz, adalékanyaghoz kevernek ipari padló felső rétegeként	
5.1	Kőanyaghalmaz	
5.1.1	Szemalak, szemnagyság	minden felhasználási területre	
5.1.2	szemek testsűrűsége		
5.1.3	Szemnagyság és szemmegoszlás		
5.1.4	Szemmegoszlás tűrése		
5.1.5	Szemalak <4,0mm		
5.1.6	Szem testsűrűség		
5.1.7	Tisztaság		
5.1.8	Kagylóhéjtartalom		
5.1.9	Finomszem-tartalom		
5.1.10	Kőanyaghalmaz		
5.1.11	Összetétel/tartalom		
5.1.12	Kémiai követelmény		
5.1.13	Kloridok		
5.1.14	Szulfátok		
5.1.15	Kéntartalom		
5.1.16	Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők		
5.1.17	Térfogatállandóság		
5.1.18	Vízben oldható összetevők		
5.1.19	Vízfelvétel		
5.1.20	Fagyállóság		
5.1.21	Fagyállóság		
5.1.22	Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás		
5.2	Kőliszt	
5.2.1	Szemalak, szemnagyság	minden felhasználási területre	
5.2.2	Szemek testsűrűsége		
5.2.3	Szemnagyság és szemmegoszlás		
5.2.4	Szemmegoszlás tűrése		
5.2.5	Szem testsűrűség		
5.2.6	Tisztaság		
5.2.7	Kagylóhéjtartalom		
5.2.8	Finomszem-tartalom		
5.2.9	Összetétel/tartalom		
5.2.10	Kémiai követelmény		
5.2.11	ZA.1		
5.2.12	Kloridok		
5.2.13	Szulfátok		
5.2.14	Kéntartalom		
5.2.15	Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők		
5.2.16	Izzítási veszteség		
5.2.17	Pernyék és kohósalak esetében		
5.2.18	Veszélyes anyag kibocsátás		
5.2.19	Fagyállóság		
6	Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz melyek kiszárított testsűrűsége nagyobb, mint 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3), illetve újrahasznosított kőanyaghalmazok esetében még az 1,50 Mg/m3 és 2,00 Mg/m3 közötti	
6.1	Szemnagyság és szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
6.2	Finomszem tartalom		
6.3	Aprózódási ellenállás		
6.4	Klorid tartalom		
6.5	Teljes kéntartalom 		
6.6	A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők		
6.7	Száradási zsugorodás		
6.8	Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás		
6.9	Fagyállóság		
6.10	Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás		
7	Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, olyan ásványi eredetű adalékanyagok, melyek kiszárított testsűrűsége nem több, mint 
2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), vagy halmazsűrűsége nem több, mint 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) és lehetnek:
a)	természetes kőanyaghalmazok,
b)	természetes nyersanyagból és/vagy ipari melléktermékekből előállított kőanyaghalmazok,
c)	ipari melléktermékek,
d)	újrahasznosított kőanyaghalmazok.	
7.1	Szemnagyság és szemmegoszlás	minden felhasználási területre	
7.2	Tisztaság		
7.3	Klorid tartalom		
7.4	Savban oldható szulfátok		
7.5	Kéntartalom		
7.6	Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás		
7.7	Fagyállóság