3. melléklet az 1/2007. (I. 15.) önkormányzati rendelethez
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Vt o 0,5 50 * 10 700 16

övezeti adatok

Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)

 telekalakítási és építési előírásai

beépítési szabályok

 o: oldalhatáron álló

*: lakóépület esetén 5,00 m, egyéb épület esetén 6,50 m.
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Lf o 0,5 30 5,00* 40 900 18

Lf-1 o 0,5 25 5,00 50 1200 18

 o: oldalhatáron álló (kivétel nyeles telek)

*: kivétel: utcakép védelmi terület és helyi védelem alatt álló építmények esetén 4,50 m.

[image: image3.emf]  övezeti jel

  beépítés módja

  megengedett 

  legnagyobb

  szinterület sűrűség

  megengedett

  beépítettség max. [%]

  megengedett

 legnagyobb

  építménymagasság [m]

  legkisebb zöldterület [%]

  megengedett legkisebb

  telekterület [m2]

  megengedett legkisebb

  telekszélesség [m]

Lke

Lke-1 o 0,5 30 5,5 50 700 20

Lke és Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

övezeti adatok beépítési szabályok


o: oldalhatáron álló
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  szinterület sűrűség

  megengedett

  beépítettség max. [%]

  megengedett

 legnagyobb

  építménymagasság [m]

  legkisbb zöldterület [%]

  megengedett legkisebb

  telekterület [m2]

Gksz o 1 60 6,0 20 900

övezeti adatok beépítési szabályok

Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési 

előírásai


o: oldalhatáron álló
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  megengedett 
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  beépítettség max. [%]

  megengedett

legnagyobb

  építménymagasság [m]

  legkisebb zöldterület [%]

  megengedett legkisebb

  telekterület [m2]

Gip sz 1 50 6,00 25 900

övezeti adatok

Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

beépítési szabályok


sz: szabadonálló
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  megengedett

  legnagyobb

  építménymagasság [m]

  legkisebb zöldterület [%]

  megengedett legkisebb

  telekterület [m2]

Kt sz 0,2 15 4,5 60 -

Kb sz 0,2 15 4,5 60 900

övezeti adatok

K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

beépítési szabályok


sz: szabadonálló

_1270014740.xls
vegyes Vt

		Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)
 telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Vt		o		0,5		50		*		10		700		16





lako Lf

		Lf jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18





lako_Lke

		Lke és Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lke
Lke-1		o		0,5		30		5,5		50		700		20





keresked Gksz

		Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gksz		o		1		60		6,0		20		900





ipari Gip

		Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gip		sz		1		50		6,00		25		900





különleges K

		K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Kt		sz		0,2		15		4,5		60		-

		Kb		sz		0,2		15		4,5		60		900






_1296390006.xls
Munka1

		Lf és Lf-1 jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18

		Lf-1		o		0,5		25		5,00		50		1200		18





Munka2

		





Munka3

		






_1379313864.xls
vegyes Vt

		Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)
 telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Vt		o		0,5		50		*		10		700		18





lako Lf

		Lf jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18





lako_Lke

		Lke jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Lke		o		0,5		30		6,00		50		700





keresked Gksz

		Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gksz		o		1		60		6,0		20		900





ipari Gip

		Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gip		sz		1		50		6,00		25		900





különleges K

		K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Kt		sz		0,2		15		4,5		60		-

		Kb		sz		0,2		15		4,5		60		900






_1211368981.xls
vegyes Vt

		Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)
 telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Vt		o		0,5		50		*		10		700		18





lako Lf

		Lf jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18





lako_Lke

		Lke jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Lke		o		0,5		30		6,00		50		700





keresked Gksz

		Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gksz		o		1		60		6,0		20		900





ipari Gip

		Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gip		sz		1		50		6,00		25		900





különleges K

		K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Kt		sz		0,2		15		4,5		60		-

		Kb		sz		0,2		15		4,5		60		900






_1226922493.xls
vegyes Vt

		Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)
 telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Vt		o		0,5		50		*		10		700		16





lako Lf

		Lf jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18





lako_Lke

		Lke jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lke		o		0,5		30		5,5		50		700		20





keresked Gksz

		Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gksz		o		1		60		6,0		20		900





ipari Gip

		Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gip		sz		1		50		6,00		25		900





különleges K

		K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Kt		sz		0,2		15		4,5		60		-

		Kb		sz		0,2		15		4,5		60		900






_1211368917.xls
vegyes Vt

		Vt jelű településközpont vegyes terület (övezet)
 telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Vt		o		0,5		50		*		10		700		18





lako Lf

		Lf jelű falusias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]		megengedett legkisebb
  telekszélesség [m]

		Lf		o		0,5		30		5,00*		40		900		18





lako_Lke

		Lke jelű kertvárosias lakóterület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Lke		o		0,5		30		6,00		50		700





keresked Gksz

		Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
 legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisbb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gksz		o		1		60		6,0		20		900





ipari Gip

		Gip jelű ipari terület telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Gip		sz		1		50		6,00		25		900





különleges K

		K jelű különleges területek telekalakítási és építési előírásai

		övezeti adatok				beépítési szabályok

		övezeti jel		beépítés módja		megengedett 
  legnagyobb
  szinterület sűrűség		megengedett
  beépítettség max. [%]		megengedett
  legnagyobb
  építménymagasság [m]		legkisebb zöldterület [%]		megengedett legkisebb
  telekterület [m2]

		Kt		sz		0,2		15		4,5		60		-

		Kb		sz		0,2		15		4,5		60		900






