A	B	C	D	E	
1	Állomás	Teljesítményjellemző	Megjegyzés	
2		megnevezése	legnagyobb megengedett értéke		
3	pont-pont rendszer állomása	EIRP-sűrűség	38 dBW/5 MHz/antenna		
4	pont-többpont rendszer és mozgószolgálati rendszer	helyhez kötött/központi állomás			Femtocellás állomások esetén teljesítményszabályozást kell alkalmazni.	
5		átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló összeköttetésénél				
6		átjátszóállomás helyhez kötött/központi állomás felé irányuló összeköttetésénél	EIRP	–5 dBW	A szélsőséges környezeti feltételek melletti működést és a gyártási szórást figyelembe véve erre az értékre a harmonizált szabványokban meghatározott, legfeljebb 2 dBes tűrés alkalmazandó.	
7		állandó telephelyű felhasználói állomás				
8		változó telephelyű felhasználói állomás	TRP			
9		mozgó felhasználói állomás