A	B	C	D	E	
1	Csatornaazonosító	Csatorna sávközépi frekvencia 40 MHz-es csatornaosztás esetén
[MHz]	Csatorna sávközépi frekvencia 80 MHz-es csatornaosztás esetén
[MHz]	
2		Alsó sávrész	Felső sávrész	Alsó sávrész	Felső sávrész	
3	1	10 715	11 245	10 735	11 265	
4	2	10 755	11 285	10 775	11 305	
5	3	10 795	11 325	10 815	11 345	
6	4	10 835	11 365	10 855	11 385	
7	5	10 875	11 405	10 895	11 425	
8	6	10 915	11 445	10 935	11 465	
9	7	10 955	11 485	10 975	11 505	
10	8	10 995	11 525	11 015	11 545	
11	9	11 035	11 565	11 055	11 585	
12	10	11 075	11 605	11 095	11 625	
13	11	11 115	11 645	11 135	11 665	
14	12	11 155	11 685	–	–