






1. sz. függelék


Általános biztonsági előírások


Közmű és engergiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei

(1) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961.(Ejü.K7.) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.
(2) Csapadékvíz csatornába, a csapadékvízelvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981.(IV.4) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási szabályzat előírásainak betartásával lehet.
(3) Meglévő és létesítendő közművezetékekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.
(4) Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:
· 1969.évi VII. tv. a gázenergiáról,
· Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970.OBF utasítás)
· Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1977.NIM.E.25.utastás),
· MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.
(5) Villamos berendezések biztonsági övezete:
· föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonaltengelytől 15 méter, 1-20kV középfeszültségen 5,0 méter, nyomvonaltengelytől 7 méter,
· a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984.(VIII.22.)Ip.M. rendelet 4. §-ának, 9-10 §-ainak és a 12-1.§-ainak előírásait kell betartani,
· hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999.(X.6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.
(6) A vízelvezetőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény, valamint a 46/1999.(III.18.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdés c.) pontjának előírásait be kell tartani.

















