A padlószint és a talajszint közötti magasság-	A padlószerkezet hővezetési ellenállása a kerület mentén legalább 1,5 m szélességű sávban1)
	
	különbség z (m)	Szigete-
letlen	0,20-
-0,35	0,40-
-0,55	0,60-
-0,75	0,80-
-1,00	1,05-
-1,50	1,55-
-2,00	2,05-
-3,00	3,05-
4,00	4,05- 
5,00	5,05-
6,00	6,05-
7,00	
	-6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-6,00...-4,05	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15 	0,15	0,15	0	0	0	0	
	-4,00...-2,55	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,10	0,10	0	0	
	-2,50...-1,85	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40	0,20	0,15	0,10	0	
	-1,80...-1,25	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,55	0,45	0,30	0,22	0,177	0,13	
	-1,20...-0,75	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,55	0,40	0,31	0,25	0,21	
	-0,70...-0,45	1,20	1,05	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,65	0,50	0,40	0,33	0,29	
	-0,40...-0,25	1,40	1,20	1,10	1,05	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,49	0,41	0,37	
	-0,20...+0,20	1,75	1,45	1,35	1,25	1,15	1,05	0,95	0,85	0,70	0,58	0,50	0,45	
	0,25....0,40	2,10	1,70	1,55	1,45	1,30	1,20	1,05	0,95	0,75	0,62	0,53	0,48	
	0,45....1,00	2,35	1,90	1,70	1,55	1,45	1,30	1,15	1,00	0,80	0,66	0,56	0,51	
	1,05....1,50	2,55	2,05	1,85	1,70	1,55	1,40	1,25	1,10	0,95	0,70	0,60	0,55