5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott elasztomer szerkezeti saruk	
1.1	Bármilyen csúszófelület vagy csúszóelem nélküli A, B, C, és F típusú elasztomer saruk	
1.1.1.	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
1.1.2	Nyírási modulus	minden felhasználási területen (MPa)	
1.1.3	Nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területen 
(N/mm2)	
1.1.4	Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás	minden felhasználási területen (MPa)	
1.1.5	Acél betétlemezek (folyási határ)	minden felhasználási területen (MPa)	
1.1.6	Tervezési szabályok; Geometria	minden felhasználási területen	
1.1.7	A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek		
1.1.8	Lemezsaruk (21)–(23) képletek		
1.1.9	Szalagsaruk (24)–(27) képletek		
1.1.10	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
1.1.11	A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet	minden felhasználási területen (rad)	
1.1.12	A korlátozó feltételek (13)–(14) képletek	minden felhasználási területen	
1.1.13	A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások 
(18)–(20) képletek	minden felhasználási területen (Nmm)	
1.1.14	Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)	minden felhasználási területen	
1.1.15	Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai		
1.1.16	Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)		
1.2	Csúszófelületekkel rendelkező, D típusú elasztomer saruk	
1.2.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
1.2.2	Nyírási modulus	minden felhasználási területen (MPa)	
1.2.3	Nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területen 
(N/mm2)	
1.2.4	Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás	minden felhasználási területen (MPa)	
1.2.5	Acél betétlemezek (folyási határ) 	minden felhasználási területen (MPa)	
1.2.6	Tervezési szabályok; geometria	minden felhasználási területen	
1.2.7	A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek		
1.2.8	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
1.2.9	A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet	minden felhasználási területen (rad)	
1.2.10	A korlátozó feltételek (13) (14) képlet	minden felhasználási területen	
1.2.11	A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások 
(18)–(20) képletek	minden felhasználási területen (Nmm)	
1.2.12	Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)	minden felhasználási területen	
1.2.13	PTFE és az elasztomer közötti nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területen 
(N/mm2)	
1.2.14	Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai	minden felhasználási területen	
1.2.15	Csúszófelületek, geometria		
1.2.16	Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)		
1.3	Csúszófelületekkel rendelkező, E típusú elasztomer saruk	
1.3.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
1.3.2	Nyírási modulus	minden felhasználási területen (Mpa)	
1.3.3	Nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területen 
(N/mm2)	
1.3.4	Összenyomódási merevség, ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás	minden felhasználási területen (Mpa)	
1.3.5	Acél betétlemezek (folyási határ)	minden felhasználási területen (Mpa)	
1.3.6	Tervezési szabályok; geometria	minden felhasználási területen	
1.3.7	A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek		
1.3.8	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
1.3.9	A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet	minden felhasználási területen (rad)	
1.3.10	A korlátozó feltételek (13) (14) képlet	minden felhasználási területen	
1.3.11	A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások 
(18)–(20) képletek	minden felhasználási területen (Nmm)	
1.3.12	Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)	minden felhasználási területen	
1.3.13	Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai		
1.3.14	Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)		
1.3.15	Teherbírás (a csúszóelemnél) (5) képlet	minden felhasználási területen (kN)	
1.3.16	Tervezési követelmények, geometria (6)–(9) képlet	minden felhasználási területen	
1.3.17	Súrlódási tényező (a csúszóelemnél)		
1.3.18	Tartóssági szempontok, (a csúszóelemnél) anyagtulajdonságok		
1.3.19	Teljesítmény (korrózió elleni védelem)		
2	Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott gördülő saruk	
2.1	Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk	
2.1.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
2.1.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
2.1.3	A gördülő elem súrlódási tényezője	minden felhasználási területen	
2.1.4	Tartósság 
– ismételt terheléssel szemben 
– alacsony és magas hőmérséklettel szemben 
– korrózióval szemben 		
2.2	Sík csúszóelemmel kombinált gördülő saruk / Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk	
2.2.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
2.2.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
2.2.3	A gördülő elem súrlódási tényezője	minden felhasználási területen	
2.2.4	Tartósság 
– ismételt terheléssel 
– alacsony és magas hőmérséklettel 
– korrózióval szemben		
2.2.5	Csúszó elem teherbírása	minden felhasználási területen (kN)	
2.2.6	Csúszó elem súrlódási tényezője	minden felhasználási területen (rad)	
2.2.7	Csúszó elemek tartóssága	minden felhasználási területen	
3	Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott fazék saruk	
3.1	Bármilyen csúszóelem nélküli fazéksaruhoz	
3.1.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
3.1.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
3.1.3	Tartóssági szempontok	minden felhasználási területen	
3.2	Bármilyen csúszó fazéksaruhoz	
3.2.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
3.2.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
3.2.3	Tartóssági szempontok	minden felhasználási területen	
3.2.4	Teherbírás (a csúszó elemé)		
3.2.5	Csúszó elem súrlódási tényezője		
3.2.5	Csúszó elemek tartóssága		
4	 Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott billenő saruk	
4.1	Billenő saruk 	
4.1.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
4.1.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
4.1.3	Tartósság 
– ismételt terheléssel 
– alacsony és magas hőmérséklettel 
– korrózióval szemben	minden felhasználási területen	
4.2	Sík csúszóelemmel kombinált billenő saruk	
4.2.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
4.2.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
4.2.3	Tartósság 
– ismételt terheléssel 
– alacsony és magas hőmérséklettel 
– korrózióval szemben	minden felhasználási területen	
4.2.4	Csúszó elem teherbírása		
4.2.5	Csúszó elem súrlódási tényezője		
4.2.6	Csúszó elemek tartóssága		
5	Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges szerkezeti saruk 	
5.1	PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk	
5.1.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
5.1.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
5.1.3	Tartóssági szempontok	minden felhasználási területen	
5.2	PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk sík csúszóelemekkel kombinálva	
5.2.1	Teherbírás	minden felhasználási területen (kN)	
5.2.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
5.2.3	Tartóssági szempontok	minden felhasználási területen	
5.2.4	Teherbírás (a csúszóelemé)		
5.2.5	A csúszóelem súrlódási tényezője		
5.2.6	A csúszóelemek tartóssága		
6	Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott egyirányú és kétirányú vezetőelemes szerkezeti saruk	
6.1	Egyirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére	
6.1.1	Saru oldalirányú terhelhetősége	minden felhasználási területen (kN)	
6.1.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
6.1.3	Súrlódás	minden felhasználási területen	
6.1.4	Tartósság 
– ismételt terheléssel 
– alacsony és magas hőmérséklettel 
– korrózióval szemben		
6.2	Kétirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére	
6.2.1	Saru oldalirányú terhelhetősége	minden felhasználási területen (kN)	
6.2.2	Elfordulási képesség	minden felhasználási területen (rad)	
6.2.3	Tartósság 
– ismételt terheléssel 
– alacsony és magas hőmérséklettel 
– korrózióval szemben	minden felhasználási területen