A	B	
1	Követelmény tárgya	Előírás	
2	Vivőfrekvenciák helye	a T/R 2508 Ajánlás A1.2.1.1. pontja szerint, ha az alkalmazás számára nincsenek dedikált frekvenciák megadva	
3	410–420/420–430 MHz sávban	az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható	
4	440–470 MHz sávban	az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet használható abban az esetben, ha a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H oszlopában erre vonatkozó szabályozás található	
5	Telepítési és sugárzási jellemzők	megválasztásuknál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére, amennyiben a sávra nem vonatkozik egyéb előírás a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H oszlopában	
6	Adásmód	F3E, G3E, F1D, G1D, 7K60FXE	
7	Egyéb feltételek		
8	410–417/420–427 MHz sávban	az egyfrekvenciás, legfeljebb körzeti lefedettséget biztosító frekvenciahasználatra is szerezhető frekvenciahasználati jog	
9	417–420/427–430 MHz sávban	DMO működés nem alkalmazható