A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	A beépített belsőégésű motor jellege	Gyártási időpont / környezetvédelmi osztály jelzés 
(kód)	Szén-
monoxid alapjáraton 
(CO [tf%])	Szén-
monoxid emelt üresjárati fordulat számon5
 (CO [tf%])	Szénhidrogén (CH [ppm]) vagy lambda emelt üresjárati fordulat-
számon	

						
2.	Otto-
rend-
szerű	Kipufogógáz utókezelés nélkül	Négy-
ütemű	1992. január 1. előtt gyártott	0	4,5	-	-	
3.				1992. január 1. után gyártott	0	3,5	-	-	
4.			 Kétütemű	0	2,5	-	20006	
5.		Kipufogógáz utó-
kezeléssel	3 komponensre ható katalitikus utókezelő berendezés, szabályozott keverékképzéssel	2,4	0,5	0,3	0,97<λ<1,03	

6.		  	  	 5, 6, 9, 14, 15	0,3	0,2	 	
7.		  	egyéb utánégető	négy-
ütemű motornál	1	1,0	-	-	
8.		  		 kétütemű motornál	1	1,5	-	20006	
9.	Dízel-
rend-
szerű	  	  	Szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)]7	
					
10.		  	0, 3	normál (szívó) motor: 2,5	
11.				feltöltött, füstkorlátozó nélkül: 3,0	
12.		  	4, 5	2	
13.		  	7, 8, 10, 11, 12, 13	1,5	
14.		 	 14, 15, 16	 0,5”