22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására	
1.1	Szerkezeti tulajdonságok	minden felhasználási területre	
1.2	Rögzítés		
1.3	Alakhűség		
1.4	Egyenesség (görbültség)		
1.5	Méretek és mérettűrések		
1.6	Víztartó képesség		
1.7	Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő	tetőfedésre	
1.8	Tartósság / Fagyállóság	külső téri felhasználás	
1.9	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.10	Külső tűzzel szembeni teljesítmény		
1.11	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
1.12	Hőlökésállóság	mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek	
2	Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására	
2.1	Típus	tetőfedésre	
2.2	Méret, tömeg		
2.3	Vízzáróság	minden felhasználási területre	
2.4	Mechanikai ellenállás	tetőfedésre	
2.5	Tartósság / Fagyállóság	külső téri felhasználás	
2.6	Külső tűzzel szembeni teljesítmény	minden felhasználási területre	
2.7	Tűzvédelmi osztály		
2.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel	
3.1	Húzási tulajdonságok	minden felhasználási területre	
3.2	Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)		
3.3	Vízfelvétel		
3.4	UV ellenállás		
3.5	Hőállóság		
3.6	Hintőanyag tapadása		
3.7	Lefejtési ellenállás	csak a fémfóliával kasírozott termékeknél	
3.8	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.9	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 		
4	Bitumenes hullámlemezek	
4.1	Mechanikai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
4.2	Terhelhetőségi osztály (R v. S)	csak tetőfedésnél	
4.3	Ütési ellenállás	csak tetőfedésnél	
4.4	Továbbszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
4.5	Víz áthatolással szembeni ellenállás		
4.6	Bitumen tartalom		
4.7	Felülettömeg		
4.8	Vízfelvétel		
4.9	Továbbszakítási ellenállás öregítés után		
4.10	Vízáthatolási ellenállás öregítés után		
4.11	Hőtágulási együttható		
4.12	Tűzvédelmi osztály		
4.13	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 		
5	Biztonsági tetőhorgok	
5.1	Statikus terhelhetőség	minden felhasználási területre	
5.2	Statikus terhelhetőség a horgonyzási pontban		
5.3	Fáradási szilárdság		
5.4	Tűzvédelmi osztály		
5.5	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 		
6	Járdák, lépcsőfokok és tipegők	
6.1	Statikus terhelhetőség	minden felhasználási területre	
6.2	Fáradási szilárdság	csak 2. osztály	
6.3	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
6.4	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 		
7	Teljes felületen alátámasztott fémlemez és lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra	
7.1	Anyagminőségek	minden felhasználási területre	
7.2	Névleges vastagság		
7.3	Vízáthatolással szembeni ellenállás		
7.4	Méretváltozás		
7.5	Mérettűrések		
7.6	Páraáteresztési tulajdonságok		
7.7	Tartósság		
7.8	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	tetőknél	
7.9	Tűzvédelmi osztály (tűzveszélyesség)	minden felhasználási területre	
7.10	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
8	Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek	
8.1	Panel azonosító jellemzők	minden felhasználási területre	
8.2	Hőátbocsátási tényező		
8.3	Mechanikai és teherbírási jellemzők		
8.4	Tűzvédelmi osztály		
8.5	Tűzállósági teljesítmény	ahol tűzállósági követelmény van	
8.6	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	tetőknél	
8.7	Vízzáróság	tetőknél és oldalfalaknál	
8.8	Légzárás	minden felhasználási területre	
8.9	Páraáteresztés		
8.10	Léghanggátlás	ahol akusztikai igény merül fel	
8.11	Hangelnyelés		
8.12	Pontszerű és kezelési terhekkel szembeni ellenállás	csak mennyezeteknél	
9	Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra / Termékjellemzők és követelmények	
9.1	Anyagminőségek	minden felhasználási területre	
9.2	Névleges vastagság		
9.3	Mechanikai ellenállás	tetőknél koncentrált erővel szembeni ellenállás	
9.4	Vízáthatolással szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
9.5	Méretváltozás		
9.6	Mérettűrések		
9.7	Páraáteresztési tulajdonságok		
9.8	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	tetőknél	
9.9	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
9.10	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni