15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Általános felhasználású cementek	
1.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására	
1.2	Klinkertartalom		
1.3	Nyomószilárdság (kezdő) ≥  MPa 		
1.4	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
1.5	Kötési idő		
1.6	Oldhatatlan maradék		
1.7	Izzítási veszteség		
1.8	Térfogat-állandóság – tágulás		
1.9	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
1.10	Hidratációs hő		
1.11	Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)		
1.12	Kloridtartalom		
1.13	C3A-tartalom a klinkerben		
1.14	Tartósság		
1.15	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
2	Kőművescement 	
2.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	habarcs készítése tégla- és blokkfalazáshoz, valamint kültéri és beltéri vakoláshoz	
2.2	Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 		
2.3	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
2.4	Kötési idő kezdete		
2.5	Kötési idő vége		
2.6	Őrlési finomság (szitamaradék)		
2.7	Térfogat-állandóság – tágulás		
2.8	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
2.9	Kloridtartalom		
2.10	A friss habarcs levegőtartalma		
2.11	A friss habarcs vízmegtartása		
2.12	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
3	Kalcium-aluminát cement	
3.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra	
3.2	Nyomószilárdság (6 órás korban) ≥ Mpa		
3.3	Nyomószilárdság (24 órás korban) ≥ Mpa		
3.4	Kötési idő		
3.5	Alumínium-oxid-tartalom 		
3.6	Szulfid-tartalom		
3.7	Klorid-tartalom		
3.8	Alkália-tartalom		
3.9	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
3.10	Tartósság		
3.11	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
4	Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek	
4.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra	
4.2	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
4.3	Kötési idő		
4.4	Oldhatatlan maradék		
4.5	Izzítási veszteség		
4.6	Térfogat-állandóság – tágulás		
4.7	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
4.8	Kloridtartalom		
4.9	Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)		
4.10	Hidratációs hő		
4.11	Tartósság		
4.12	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
5	Építési mész 	
5.1	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa	kötőanyag készítése habarcsokhoz (falazóhabarcsok, kültéri és beltéri vakolóhabarcsok), valamint egyéb építési termékek készítéséhez (pl. kalcium-szilikát téglák, pórusbeton, beton stb.) és mélyépítési alkalmazásokhoz (talaj, aszfaltkeverékek stb.)	
5.2	Kötési idő kezdete		
5.3	Kötési idő vége		
5.4	Levegőtartalom		
5.5	CaO+MgO 		
5.6	MgO 		
5.7	CO2 		
5.8	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
5.9	Aktív mész		
5.10	Reakcióképesség		
5.11	Térfogat-állandóság – tágulás		
5.12	Szemcseméret		
5.13	Szemcseméret-eloszlás		
5.14	Besüllyedés		
5.15	Tartósság		
6	Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement	
6.2	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra	
6.3	Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 		
6.4	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
6.5	Kötési idő		
6.6	Oldhatatlan maradék		
6.7	Izzítási veszteség		
6.8	Térfogat-állandóság – tágulás		
6.9	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
6.10	Kloridtartalom		
6.11	Hidratációs hő		
6.12	Tartósság, szulfátállóság		
6.13	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
7	Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra	
7.1	Alkotórészek és összetétel	falazóhabarcs, kül- és beltéri vakolóhabarcs, valamint más nem teherhordó szerkezeti építési termékek készítéséhez 	
7.2	Őrlési finomság (szitamaradék)		
7.3	Kötési idő		
7.4	Nyomószilárdság		
7.5	Térfogat-állandóság – tágulás 		
7.6	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
7.7	A friss habarcs levegőtartalma		
7.8	A friss habarcs vízmegtartó képessége		
7.9	Tartósság		
7.10	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
8	Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek	
8.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	Beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására	
8.2	Klinkertartalom		
8.3	Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 		
8.4	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
8.5	Kötési idő		
8.6	Oldhatatlan maradék		
8.7	Izzítási veszteség		
8.8	Térfogat-állandóság – tágulás		
8.9	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
8.10	Kloridtartalom		
8.11	Tartósság		
8.12	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
8.13	C3A tartalom a klinkerben		
8.14	Szulfátduzzadás		
9	Különleges cementek: Fehércementek	
9.1	Összetétel, a cement szabványos megnevezése	fokozott esztétikai igényt kielégítő építészeti elemekhez, díszítő elemekhez, műkőtermékekhez és szobrászmunkák készítésére	
9.2	Klinkertartalom		
9.3	Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 		
9.4	Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa		
9.5	Kötési idő		
9.6	Oldhatatlan maradék		
9.7	Izzítási veszteség		
9.8	Térfogat-állandóság – tágulás		
9.9	Szulfáttartalom (SO3-ként)		
9.10	Fehérség		
9.12	Kloridtartalom		
9.13	Tartósság		
9.11	Vízoldható Cr(VI)-tartalom		
9.12	Fe2O3 tartalom a klinkerben