kisebbnek kell lenniük 	15	az értéknél, ahol a t az irány hossza km-ben.