12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Forgalomirányító berendezések / Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők	
1.1	Fényerősség	minden felhasználási területre	
1.2	Színtulajdonságok		
1.3	Fényvisszavető berendezések		
1.4	Elektromos követelmények		
1.5	A villogó fényjelzők villogási aránya és a bekapcsolt idő		
1.6	Elektromágneses összeférhetőség		
1.7	Mechanikai szilárdság		
1.8	Időjárás-állóság		
1.9	Biztonságos rögzítés és zárás		
1.10	Passzív biztonság		
2	Forgalomirányító berendezések, fényjelző készülékek, a 200 mm és 300 mm névleges jelzőfelület-átmérőjű, piros, sárga és zöld közúti közlekedési fényjelzők (a hordozható fényjelzők nem ide tartoznak)	
2.1	Ütőszilárdság	minden felhasználási területre	
2.2	Rezgésszilárdság		
2.3	Fénysűrűség		
2.4	Fényerősség-eloszlás		
2.5	Fénysűrűség egyenletesség		
2.6	Legnagyobb fantomjelzés-viszony		
2.7	A fényjelzők színe		
2.8	Fényerősség		
3	Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, állandó jelzőtáblák, teljes jelzőtábla-összeállítás 	
3.1	Fényvisszavető jelzőfelületi anyag	
3.1.1	Nappali színérték és fénysűrűségi tényező	minden felhasználási területre	
3.1.2	Az RA fényvisszavetési együttható 		
3.1.3	Időjárás-állósági vizsgálat		
3.1.4	Ütőszilárdság		
3.2	Szerkezeti teljesítmény	
3.2.1	Részleges biztonsági tényezők	minden felhasználási területre	
3.2.2	Részleges anyagtényezők		
3.2.3	Szélhatások		
3.2.4	Dinamikus nyomás hóeltakarításból		
3.2.5	Koncentrált terhek		
3.2.6	Állandó terhek		
3.2.7	Ideiglenes alakváltozások		
3.2.8	Behajlás		
3.2.9	Csavarás		
3.2.10	Állandó alakváltozások		
3.3	Tartók	
3.3.1	Alapszekrények 	minden felhasználási területre	
3.3.2	Teljesítmény járműütközéskor 		
3.3.3	Korrózióállóság		
3.4	Jelzőtáblalemezek, jelzőfelületek, belső átvilágítású jelzőtáblák, kívülről megvilágított jelzőtáblák és tartók	
3.4.1	Korrózióállóság 	minden felhasználási területre	
3.4.2	Felerősítések 		
3.4.3	Nappali színérték és fénysűrűségi tényező		
3.4.4	Vizuális teljesítmény tartóssága 		
3.4.5	Ütőszilárdság 		
3.4.6	Átlagos fénysűrűség 		
3.4.7	Fénysűrűségkontraszt		
3.4.8	Fénysűrűség egyenletessége		
3.4.9	Ütőszilárdság 		
3.5	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, belső átvilágítású forgalomterelő oszlopok (TTB) 	
4.1	Ütőszilárdság	minden felhasználási területre	
4.2	Nappali színértékek és fénysűrűségi tényező 		
4.3	Átlagos fénysűrűség		
4.4	Fénysűrűség egyenletessége		
4.5	Fénysűrűségkontraszt 		
4.6	Statikus terhelés hatására az alakváltozás		
4.7	Elfordulás		
4.8	Korrózióállóság		
4.9	Vizuális teljesítmény tartóssága		
4.10	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, vezetőoszlopok és fényvisszavetők 	
5.1	Vezetőoszlop	
5.1.1	Nappali színérték és fénysűrűségi együttható	minden felhasználási területre	
5.1.2	Statikus követelmény (szélterhelés)		
5.1.3	Dinamikus ütőszilárdság		
5.1.4	Korrózióállóság		
5.1.5	Természetes időjárás-állóság		
5.2	Fényvisszavetők	
5.2.1	Nappali színérték és fénysűrűségi tényező	minden felhasználási területre	
5.2.2	Éjszakai színérték		
5.2.3	RA fényvisszavetési együttható 		
5.2.4	Dinamikus ütőszilárdság 		
5.2.5	Korrózióállóság 		
5.2.6	Vízállóság 		
5.2.7	Tartósság		
5.3	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
6	Függőleges közúti jelzések, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák	
6.1	Szín	minden felhasználási területre	
6.2	Fénysűrűség		
6.3	Fénysűrűségi arány		
6.4	Hőmérsékleti osztály		
6.5	Elektromos alkatrészek ellenállása a szennyező hatásoknak 		
6.6	Korrózióállóság		
6.7	Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok		
6.8	Ellenállás a vízszintes terheknek		
6.9	Tartószerkezet passzív biztonsága		
6.10	Ütésállóság		
6.11	Villamosenergia-ellátás és korlátok		
6.12	Kikapcsolási feszültségérzékenység		
6.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
7	Közúti zajárnyékoló berendezések	
7.1	Hangelnyelés	minden felhasználási területre	
7.2	Hanggátlás		
7.3	Terhekkel szembeni ellenállás		
7.4	Tűzállósági teljesítmény		
7.5	Kőtörmelékhullás veszélye		
7.6	Veszélyes anyagok kibocsátása		
7.7	Tartósság (akusztikai és nem akusztikai jellemzők esetén)		
7.8	Kőfelverődés		
8	Közúti visszatartó rendszerek: biztonsági korlátok, ütközés csillapítók, kezdő- és végszerkezetek, átmeneti szerkezetek, jármű mellvédek	
8.1	Feltartóztatási fokozat 	minden felhasználási területre	
8.2	Ütközés súlyossága		
8.3	Hatástartomány		
8.4	Dinamikus behajlás		
8.5	Tartósság		
8.6	Teljesítményszint		
8.7	Visszatérítési zóna		
8.8	Oldalirányú elmozdulás		
8.9	Kilépési terület		
9	Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos, vasbeton vagy feszített beton lámpaoszlopok	
9.1	A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
9.2	A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)		
9.3	Tartósság 		
10	Acél lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos lámpaoszlopok	
10.1	Alapanyag acél szerkezet anyaga	minden felhasználási területre	
10.2	Alapanyag lehorgonyzó csavar		
10.3	Hegesztés		
10.4	A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás		
10.5	Mechanikus ütés elleni védelem		
10.6	A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)		
10.7	Korrózió elleni védelem		
11	Alumínium lámpaoszlopok legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos lámpaoszlopok 	
11.1	Alapanyag alumínium fajta	minden felhasználási területre	
11.2	Alapanyag lehorgonyzó csavar		
11.3	Hegesztés		
11.4	A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás		
11.5	Mechanikus ütés elleni védelem		
11.6	A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)		
11.7	Korrózió elleni védelem