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	Legkisebb (m)
	Legnagyobb (m)
	
	

	Ksp-3
	SZ
	25
	55
	5000
	-
	7,5
	3
	

	Ksp-2
	SZ
	10
	60
	K
	-
	7,5
	3
	

	Ksp-1
	SZ
	20
	60
	5000
	-
	7,5
	3
	sportcsarnok elhelyezése esetén a funkció által megkövetelt építménymagasság engedélyezett


