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1. melléklet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez – Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei
Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei
1. Nagyvárosias lakóterület (Ln)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Ln-01
	SZ
	1500
	25
	13
	40
	25
	35

	4.
	Ln-02
	SZ
	1200
	30
	13
	40
	25
	35

	5.
	Ln-03
	SZ
	1500
	80
	16,5
	40
	25
	35



2. Kisvárosias lakóterület (Lk)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Lk-01
	O
	600
	40
	4,5
	50
	14
	25

	4.
	Lk-02
	O
	400
	40
	4,5
	20
	14
	25

	5.
	Lk-03
	O
	400
	40
	5,4
	20
	14
	25

	6.
	Lk-04
	O
	700
	40
	6,8
	20
	18
	30

	7.
	Lk-05
	O
	700
	50
	4,5
	20
	18
	30

	8.
	Lk-06
	O
	700
	50
	5,5
	20
	18
	30

	9.
	Lk-07
	SZ
	900
	20
	10,5
	30
	25
	30

	10.
	Lk-08
	SZ
	700
	25
	7,5
	25
	20
	30

	11.
	Lk-09
	SZ
	900
	25
	10,5
	25
	25
	-

	12.
	Lk-10
	SZ
	450
	30
	7,5
	20
	16
	-

	13.
	Lk-11
	SZ
	450
	30
	4,5
	20
	16
	25

	14.
	Lk-12
	SZ
	450
	30
	5,4
	20
	16
	25

	15.
	Lk-13
	SZ
	700
	30
	6,5
	20
	20
	25

	16.
	Lk-14
	SZ
	700
	30
	7,5
	20
	20
	30

	17.
	Lk-15
	SZ
	900
	30
	10,5
	20
	25
	30

	18.
	Lk-16
	SZ
	700
	35
	5,5
	20
	16
	25

	19.
	Lk-17
	SZ
	700
	35
	7,5
	20
	20
	30

	20.
	Lk-18
	SZ
	700
	35
	10,5
	20
	20
	30

	21.
	Lk-19
	SZ
	450
	40
	4,5
	20
	16
	25

	22.
	Lk-20
	SZ
	450
	40
	5,4
	20
	16
	25

	23.
	Lk-21
	SZ
	450
	40
	6,5
	20
	10
	30

	24.
	Lk-22
	SZ
	700
	40
	6,5
	20
	20
	30

	25.
	Lk-23
	SZ
	700
	40
	7,5
	20
	20
	30

	26.
	Lk-24
	SZ
	900
	40
	10,5
	20
	25
	30

	27.
	Lk-25
	SZ
	900
	40
	12
	20
	25
	30

	28.
	Lk-26
	SZ
	900
	50
	7,5
	20
	25
	30

	29.
	Lk-27
	SZ
	500
	60
	4,5
	20
	16
	35

	30.
	Lk-28
	Z
	1200
	25
	7,5
	25
	35
	25

	31.
	Lk-29
	Z
	500
	40
	6,5
	20
	10
	35

	32.
	Lk-30
	Z
	360
	40
	4,5
	20
	10
	-

	33.
	Lk-31
	Z
	360
	40
	6,5
	20
	10
	30

	34.
	Lk-32
	Z
	360
	40
	7,5
	20
	10
	30

	35.
	Lk-33
	Z
	360
	40
	4,5
	20
	10
	30

	36.
	Lk-34
	Z
	360
	40
	6
	20
	10
	30

	37.
	Lk-35
	Z
	360
	40
	7,5
	20
	10
	30

	38.
	Lk-36
	Z
	500
	40
	4,5
	20
	15
	30

	39.
	Lk-37
	Z
	500
	40
	5,4
	20
	15
	30

	40.
	Lk-38
	Z
	500
	40
	6,5
	20
	15
	30

	41.
	Lk-39
	Z
	500
	40
	7,5
	20
	15
	30

	42.
	Lk-40
	Z
	500
	40
	8,4
	20
	15
	-

	43.
	Lk-41
	Z
	500
	40
	8,5
	20
	15
	30

	44.
	Lk-42
	Z
	500
	50
	4,5
	20
	15
	30

	45.
	Lk-43
	Z
	500
	50
	5,4
	20
	15
	30

	46.
	Lk-44
	Z
	500
	50
	7,5
	20
	15
	30

	47.
	Lk-45
	Z
	500
	50
	8,5
	20
	15
	30

	48.
	Lk-46
	Z
	500
	55
	6
	20
	15
	30

	49.
	Lk-47
	Z
	500
	60
	7,5
	20
	15
	20

	50.
	Lk-48
	Z
	300
	60
	10,5
	20
	10
	25

	51.
	Lk-49
	IK
	700
	25
	6,5
	20
	18
	30

	52.
	Lk-50
	IK
	500
	40
	5,5
	20
	15
	25

	53.
	Lk-51
	O
	600
	30
	4,5
	50
	16
	35

	54.
	Lk-52
	SZ
	800
	40
	6,0
	30
	16
	25

	55.
	Lk-53
	O
	500
	25
	5,4
	50
	12
	-

	56.
	Lk-54
	SZ
	1200
	20
	12,5
	60
	25
	30

	57.
	Lk-55
	Z
	360
	30
	4,5
	20
	10
	30



3. Kertvárosias lakóterület (Lke)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Lke-01
	SZ
	900
	15
	4,5
	50
	18
	40

	4.
	Lke-02
	SZ
	700
	15
	5,5
	50
	18
	30

	5.
	Lke-03
	SZ
	600
	20
	4,5
	50
	16
	35

	6.
	Lke-04
	SZ
	700
	20
	5
	50
	16
	-

	7
	Lke-05
	SZ
	1200
	15
	6,0
	60
	-
	-

	8.
	Lke-06
	SZ
	800
	25
	6,5
	50
	-
	-

	9.
	Lke-07
	SZ
	800
	25
	7,5
	50
	-
	-

	10.
	Lke-08
	SZ
	600
	30
	4,5
	50
	16
	35

	11.
	Lke-09
	SZ
	600
	30
	5,4
	50
	16
	

	12.
	Lke-10
	SZ
	800
	30
	6,5
	50
	-
	-

	13.
	Lke-11
	SZ
	1000
	30
	7,5
	50
	18
	40

	14.
	Lke-12
	O
	900
	30
	4,5
	50
	18
	40

	15.
	Lke-13
	O
	600
	30
	4,5
	50
	18
	30

	16.
	Lke-14
	O
	600
	30
	4,5
	50
	16
	35

	17.
	Lke-15
	O
	550
	30
	5,4
	50
	14
	35

	18.
	Lke-16
	O
	550
	30
	6
	50
	16
	35

	19.
	Lke-17
	O
	800
	30
	5,5
	50
	-
	-

	20.
	Lke-18
	Z
	600
	30
	4,5
	50
	16
	-

	21.
	Lke-19
	Z
	600
	30
	5,4
	50
	16
	-

	22.
	Lke-20
	IK
	600
	15
	6,5
	50
	-
	-

	23.
	Lke-21
	IK
	300
	30
	4,5
	50
	-
	-

	24.
	Lke-22
	O
	600
	20
	5,4
	50
	16
	-



4. Falusias lakóterület (Lf)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Lf-01
	O
	800
	30
	4,5
	40
	14
	50

	4.
	Lf-02
	SZ
	900
	30
	4,5
	40
	16
	50



5. Településközpont terület (Vt)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Vt-01
	SZ
	400
	15
	4,5
	40
	16
	-

	4.
	Vt-02
	SZ
	900
	30
	5,4
	30
	16
	-

	5.
	Vt-03
	SZ
	400
	30
	4,5
	20
	16
	-

	6.
	Vt-04
	SZ
	3000
	30
	5,4
	20
	16
	-

	7.
	Vt-05
	SZ
	700
	30
	6
	20
	16
	16

	8.
	Vt-06
	SZ
	7500
	30
	6,5
	20
	16
	16

	9.
	Vt-07
	SZ
	800
	30
	7,5
	20
	18
	18

	10.
	Vt-08
	SZ
	3000
	40
	7,5
	20
	-
	-

	11.
	Vt-09
	SZ
	3000
	30
	10,5
	20
	35
	35

	12.
	Vt-10
	SZ
	900
	30
	12
	20
	16
	-

	13.
	Vt-11
	SZ
	7500
	35
	7,5
	20
	16
	-

	14.
	Vt-12
	SZ
	3500
	35
	10,5
	40
	16
	-

	15.
	Vt-13
	SZ
	400
	40
	4,5
	20
	16
	-

	16.
	Vt-14
	SZ
	400
	40
	5,4
	20
	16
	-

	17.
	Vt-15
	SZ
	800
	40
	6,5
	20
	16
	-

	18.
	Vt-16
	SZ
	1000
	40
	7,5
	40
	16
	-

	19.
	Vt-17
	SZ
	450
	40
	7,5
	40
	16
	-

	20.
	Vt-18
	SZ
	800
	40
	7,5
	20
	16
	-

	21.
	Vt-19
	SZ
	4000
	40
	7,5
	40
	16
	-

	22.
	Vt-20
	SZ
	2000
	40
	7,5
	40
	16
	-

	23.
	Vt-21
	SZ
	800
	40
	10
	20
	16
	-

	24.
	Vt-22
	SZ
	2000
	40
	10,5
	20
	16
	-

	25.
	Vt-23
	SZ
	3500
	40
	12
	40
	16
	-

	26.
	Vt-24
	SZ
	2000
	40
	12,5
	20
	16
	-

	27.
	Vt-25
	SZ
	1000
	40
	12,5
	20
	16
	-

	28.
	Vt-26
	SZ
	3500
	40
	16
	20
	16
	-

	29.
	Vt-27
	SZ
	3500
	40
	16,5
	20
	16
	-

	30.
	Vt-28
	SZ
	400
	50
	7,5
	15
	16
	-

	31.
	Vt-29
	SZ
	700
	50
	6,5
	15
	16
	-

	32.
	Vt-30
	SZ
	15000
	50
	9,5
	25
	16
	30

	33.
	Vt-31
	SZ
	3000
	50
	9,5
	25
	16
	30

	34.
	Vt-32
	SZ
	900
	50
	12,5
	15
	16
	-

	35.
	Vt-33
	SZ
	900
	50
	16
	15
	16
	-

	36.
	Vt-34
	SZ
	1000
	50
	12,5
	20
	16
	-

	37.
	Vt-35
	SZ
	400
	60
	7,5
	15
	16
	-

	38.
	Vt-36
	SZ
	400
	60
	4,5
	15
	16
	-

	39.
	Vt-37
	SZ
	900
	60
	12,5
	15
	16
	-

	40.
	Vt-38
	O
	900
	80
	8,4
	10
	16
	-

	41.
	Vt-39
	O
	900
	80
	10,5
	10
	16
	-

	42.
	Vt-40
	Z
	300
	35
	7,5
	20
	16
	-

	43.
	Vt-41
	Z
	300
	35
	8,4
	20
	16
	-

	44.
	Vt-42
	Z
	5000
	35
	10,5
	20
	16
	-

	45.
	Vt-43
	Z
	300
	40
	7,5
	15
	16
	-

	46.
	Vt-44
	Z
	300
	40
	4,5
	15
	16
	-

	47.
	Vt-45
	Z
	300
	40
	5,4
	15
	16
	-

	48.
	Vt-46
	Z
	300
	40
	7,5
	15
	16
	-

	49.
	Vt-47
	Z
	300
	40
	8,5
	15
	16
	-

	50.
	Vt-48
	Z
	2500
	40
	10,5
	15
	16
	-

	51.
	Vt-49
	Z
	500
	50
	10,5
	10
	16
	-

	52.
	Vt-50
	Z
	500
	60
	4,5
	10
	16
	-

	53.
	Vt-51
	Z
	400
	60
	5,4
	20
	-
	-

	54.
	Vt-52
	Z
	500
	60
	6,0
	10
	16
	-

	55.
	Vt-53
	Z
	500
	60
	10,5
	10
	16
	-

	56.
	Vt-54
	Z
	1000
	60
	7,5
	10
	16
	-

	57.
	Vt-55
	Z
	1000
	60
	8,4
	10
	16
	-

	58.
	Vt-56
	Z
	1000
	60
	10,5
	10
	16
	-

	59.
	Vt-57
	Z
	500
	80
	7,5
	10
	16
	-

	60.
	Vt-58
	Z
	1000
	80
	7,5
	10
	16
	-

	61.
	Vt-59
	Z
	500
	80
	8,5
	10
	16
	-

	62.
	Vt-60
	SZ
	800
	40
	7,5
	20
	18
	-

	63.
	Vt-61
	SZ
	3000
	50
	10,5
	30
	35
	50



6. 
Intézmény terület (Vi)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Vi-01
	SZ
	2000
	30
	12,5
	-
	-
	-

	4.
	Vi-02
	SZ
	2000
	30
	13,5
	-
	-
	-

	5.
	Vi-03
	SZ
	8000
	35
	7,5
	-
	-
	-

	6.
	Vi-04
	SZ
	8000
	40
	7,5
	-
	-
	-

	7.
	Vi-05
	SZ
	2000
	40
	10,5
	-
	-
	-

	8.
	Vi-06
	SZ
	5000
	40
	12,5
	-
	-
	-

	9.
	Vi-07
	SZ
	5000
	40
	16,5
	-
	-
	-

	10.
	Vi-08
	Z
	1000
	60 (100*)
	10,5
	-
	-
	-

	11.
	Vi-09
	Z
	2000
	60
	12,5
	-
	-
	-

	12.
	Vi-10
	Z
	1000
	80
	8,5
	-
	-
	-

	13.
	Vi-11
	Z
	1000
	80
	10,5
	-
	-
	-

	14.
	Vi-12
	Z
	1000
	100
	10,5
	-
	-
	-

	15.
	Vi-13
	SZ
	2000
	30
	5,5
	-
	-
	-

	16.
	Vi-14
	Z
	500
	100
	15
	-
	-
	-

	17.
	Vi-15
	O
	2000
	60
	7,5
	-
	-
	-


*Csak parkolóház építése esetén

7. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Gksz-01
	SZ
	1000
	20
	4,5
	30
	25
	35

	4.
	Gksz-02
	SZ
	2000
	20
	5
	30
	30
	50

	5.
	Gksz-03
	SZ
	1000
	25
	7,5
	30
	25
	35

	6.
	Gksz-04
	SZ
	1000
	30
	4,5
	30
	25
	35

	7.
	Gksz-05
	SZ
	1000
	30
	5,4
	30
	25
	35

	8.
	Gksz-06
	SZ
	2000
	30
	6
	30
	30
	50

	9.
	Gksz-07
	SZ
	1000
	30
	7,5
	30
	25
	35

	10.
	Gksz-08
	SZ
	2000
	30
	7,5
	30
	30
	50

	11.
	Gksz-09
	SZ
	3000
	30
	10,5
	30
	35
	50

	12.
	Gksz-10
	SZ
	8000
	35
	18
	25
	35
	50

	13.
	Gksz-11
	SZ
	2000
	40
	7,5
	30
	30
	50

	14.
	Gksz-12
	SZ
	5000
	40
	10
	25
	30
	50

	15.
	Gksz-13
	SZ
	2000
	40
	10,5
	30
	35
	50

	16.
	Gksz-14
	SZ
	3500
	40
	12
	25
	35
	50

	17.
	Gksz-15
	SZ
	5000
	40
	12,5
	20
	16
	-

	18.
	Gksz-16
	SZ
	10000
	40
	15
	40
	-
	-

	19.
	Gksz-17
	SZ
	3000
	40
	15
	25
	-
	-

	20.
	Gksz-18
	SZ
	2500
	45
	15
	30
	40
	50

	21.
	Gksz-19
	SZ
	2500
	45
	16
	30
	40
	50

	22.
	Gksz-20
	SZ
	3000
	50
	10,5
	30
	35
	50

	23.
	Gksz-21
	SZ
	2500
	50
	15
	35
	40
	50

	24.
	Gksz-22
	SZ
	2500
	60
	16
	25
	40
	50

	25.
	Gksz-23
	SZ
	3500
	35
	10,5
	40
	-
	-

	26.
	Gksz-24
	SZ
	800
	30
	7,5
	20
	18
	-

	27.
	Gksz-25
	SZ
	2000
	50
	7,5
	20
	30
	50

	28.
	Gksz-26
	SZ
	3000
	40
	25
	25
	-
	-

	29.
	Gksz-27
	SZ
	5000
	40
	10
	10*
	30
	50


* VEB/005/02124-5/2018. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

8. Ipari terület (Gip)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Gip-01
	SZ
	2000
	15
	7,5
	40
	30
	50

	4.
	Gip-02
	SZ
	2000
	20
	5
	40
	30
	50

	5.
	Gip-03
	SZ
	2000
	25
	7,5
	40
	30
	50

	6.
	Gip-04
	SZ
	2000
	30
	7,5
	30
	30
	50

	7.
	Gip-05
	SZ
	1500
	35
	7,5
	30
	30
	50

	8.
	Gip-06
	SZ
	2000
	35
	10,5
	30
	30
	50

	9.
	Gip-07
	SZ
	4000
	35
	12,5
	30
	45
	50

	10.
	Gip-08
	SZ
	5000
	35
	10,5
	30
	45
	50

	11.
	Gip-09
	SZ
	5000
	35
	12,5
	30
	45
	50

	12.
	Gip-10
	SZ
	4000
	40
	10,5
	30
	45
	50

	13.
	Gip-11
	SZ
	5000
	40
	10,5
	30
	45
	50

	14.
	Gip-12
	SZ
	10000
	40
	12,5
	25
	50
	-

	15.
	Gip-13
	SZ
	8000
	50
	12,5
	30
	35
	45

	16.
	Gip-14
	SZ
	5000
	50
	16
	25
	-
	-



9. Különleges vásár, kiállítás és kongresszus területe (K-Vás)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Vás-01
	SZ
	50000
	40
	16
	40
	200
	200



10. 
Különleges oktatási központok területe (K-Okt)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Okt-01
	SZ
	50000
	20
	12,5
	60
	45
	55



11. Különleges egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület (K-Eü)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Eü-01
	SZ
	1000
	55*
	kialakult
	20*
	30
	30


* VEB/005/02170-9/2017. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

12. Különleges nagykiterjedésű sportolási célú terület (K-Sp)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Sp-01
	SZ
	5000
	15
	7,5
	50
	50
	80

	4.
	K-Sp-02
	SZ
	5000
	20
	12,5
	50
	50
	80



13. Különleges kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület (K-Kf)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Kf-01
	SZ
	2500
	30
	16
	40
	26
	70



14. Különleges állat- és növénykert területe (K-Ánk)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Ánk-01
	SZ
	50000
	10
	technológia
függő
	60
	-
	-



15. Különleges, települési szilárd és folyékony hulladék kezelés céljára szolgáló terület (K-Hull)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Hull-01
	SZ
	5000*
	40*
	12*
	15**
	-
	-


*technológiától függően csökkenthető/túlléphető
** VEB/005/02170-9/2017. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

16. Különleges közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Közl-01
	SZ
	100 000
	20
	25
	80
	200
	200

	4.
	K-Közl-02
	SZ
	1000
	30
	4,5
	40
	25
	35

	5.
	K-Közl-03
	SZ
	10 000
	10
	15
	80
	100
	80

	6.
	K-Közl-04
	SZ
	15 000
	30
	6,0
	10*
	150
	100


* VEB/005/02170-9/2017. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

17. Különleges temető területe (K-T)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-T-01
	SZ
	-
	20
	6
	40
	-
	-



18. Különleges állatmenhely területe (K-Ám)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Ám-01
	SZ
	9000
	30
	7,5
	50
	-
	-



18/A. Különleges napelempark (K-Np)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	K-Np-01
	SZ
	5000
	15
	7,5
	40
	-
	-



Beépítésre nem szánt területek

19. Közúti közlekedési terület (KÖu)

	
	A
	B
	C
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	KÖu-01
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	KÖu-02
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	KÖu-03
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	KÖu-04
	-
	2
	4,5
	-
	0
	-
	-



20. Kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület (KÖk)

	
	A
	B
	C
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	KÖk
	-
	2
	6
	-
	0
	-
	-



21. Légi közlekedési terület (KÖl)

	
	A
	B
	C
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	KÖl
	200 000
	10
	-
	70
	0
	-
	-



22. Zöldterületek (Zkp, Zkk)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Zkp
	10000
	2
	6,0
	70
	0
	-
	-

	4.
	Zkk
	1000
	3
	4,5
	60
	25
	-
	-



23. Védelmi erdőterület (Ev)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Ev
	-
	0
	0
	-
	0
	-
	-



24. Gazdasági erdőterület (Eg)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Eg
	15 000
	0,5
	6
	-
	0,5
	-
	-



25. Közjóléti erdőterület (Ek)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Ek
	10 000
	1
	6
	-
	0
	-
	-



26. Általános mezőgazdasági területek (Má)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Má
	100000
	3
	5,5 
	-
	3
	-
	-



27. Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Mk-01
	1500



	3%, de
max. 60 m2,

	5,5 
	-
	3
	30
	45

	4.
	Mk-02
(Csatár-hegy)
	1500
	3%, de
max. 60 m2
	3,0
	-
	3
	14
	-



28. Vízgazdálkodási terület (V)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb





	
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	2
	V-01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	V-02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	V-03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	V-04
	-
	10
	-
	50
	-
	-
	-

	6
	V-05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



29. Természetközeli terület (Tk)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Tk
	-
	0
	0
	-
	0
	-
	-



30. Különleges beépítésre nem szánt kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Kz)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Kb-Kz
	-
	0
	0
	80
	0
	-
	-



31. Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Rek)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Kb-Rek
	kialakult
	3
	7,5
	70
	0
	-
	-







32. Különleges beépítésre nem szánt vízkezelési építmények területe (Kb-Vke)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Kb-Vke
	SZ
	-
	10
	technológiától függő
	50
	technológiától függő
	-
	-



33. Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (Kb-B)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Kb-B
	-
	10
	7,5
	10
	0
	-
	-



34. Különleges beépítésre nem szánt kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület (Kb-Kf)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	Övezet jele
	Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )
	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
( % )
	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
( m )
	Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )
	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )
	Kialakítandó telek legkisebb

	2.
	
	
	
	
	
	
	szélessége
( m )
	mélysége
( m )

	3.
	Kb-Kf
	20000
	2
	6,5
	40
	10
	25
	40



„

1

