32. Tömítőanyagok	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok homlokzati elemekhez 	
1.1	Tömítőanyagok kültéri homlokzati elemekhez	
1.1.1	Rugalmas alaktartó képesség	rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.2	Megfolyási ellenállás		
1.1.3	Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on	rugalmas tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.4	Szakadási nyúlás	plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.5	Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és 
-20 oC-on	rugalmas tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.6	Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten		
1.1.7	Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után		
1.1.8	Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés	rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.9	Tapadás/nyúlás állandó hőmérsékleten	plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.10	Szakadási nyúlás +23 oC-on vízbe merítés után		
1.1.11	Sűrűség	rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.1.12	Shore keménység		
1.1.13	Tűzvédelmi osztály		
1.1.14	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
1.2	Tömítőanyagok beltéri homlokzati elemekhez	
1.2.1	Megfolyási ellenállás	rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.2.2	Szakadási nyúlás +23 oC-on		
1.2.3	Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés		
1.2.4	Sűrűség	rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
1.2.5	Shore keménység		
1.2.6	Tűzvédelmi osztály		
1.2.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok üvegezéshez	
2.1	Sűrűség	minden felhasználási területre	
2.2	Shore keménység		
2.3	Tűzvédelmi osztály		
2.4	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2.5	Rugalmas alaktartó képesség	minden felhasználási területre	
2.6	Megfolyási ellenállás		
2.7	Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on		
2.8	Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál +23 oC-on és 
-20 oC-on		
2.9	Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten		
2.10	Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után		
2.11	Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés		
2.12	Tapadás/nyúlás hő, víz és üvegen átjutó UV fény hatására		
2.13	Nyomással szembeni ellenállás		
3	Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok egészségügyi berendezésekhez 	
3.1	Sűrűség	XS és S típusú tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
3.2	Shore keménység		
3.3	Tűzvédelmi osztály		
3.4	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3.5	Megfolyási ellenállás	XS és S típusú tömítőanyagoknál minden felhasználási területre	
3.6	Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés		
3.7	Mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség		
3.8	Húzószilárdság tartós megnyújtásnál 	XS típusú tömítőanyagnál minden felhasználási területre	
3.9	Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten		
3.10	Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után		
3.11	Szakadási nyúlás vízbe merítés után	S típusú tömítőanyagnál minden felhasználási területre 	
4	Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok gyalogos járdákhoz	
4.1	Sűrűség	minden típusnál minden felhasználási területre	
4.2	Shore keménység		
4.3	Tűzvédelmi osztály		
4.4	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4.5	Rugalmas alaktartó képesség	minden típusnál minden felhasználási területre	
4.6	Megfolyási ellenállás	tixotrop típusnál minden felhasználási területre	
4.7	Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on	25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM típusnál minden felhasználási területre	
4.8	Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és 
-20 oC-on	minden felhasználási területre	
4.9	Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten		
4.10	Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 4 napos vízbe merítés után		
4.11	Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés		
4.12	Önterülő képesség		
4.13	Szakító szilárdság +23 oC-on		
4.14	Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap vízbe merítés után	kültéri alkalmazás esetén	
4.15	Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap 10%-os NaCl oldatba merítés után		
4.16	UV állóság