·	a jel jelentése: kötelékkel haladó hajónak előzni tilos;
·	alkalmazása azonos az A.2 jellel a hajókötelékek vonatkozásában;