Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai 
(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott termékkörönként)	

1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása	
1.1	Méretek	minden felhasználási területre	
1.2	Teherbíró képesség		
1.3	Vízfelvétel	külső épületszerkezetben történő felhasználás	
1.4	Páraáteresztő képesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel	
1.5	Tartósság (fagyállóság)	külső épületszerkezetben történő felhasználás	
1.6	Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg	minden felhasználási területre	
1.7	Hőtechnikai tulajdonság	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
1.8	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
1.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Épületek közbenső és tetőfödéme / Előre gyártott betontermékek / Üreges födémpanelok	
2.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
2.2	Beton nyomószilárdsága		
2.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
2.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
2.5	Léghang- és lépéshang szigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
2.6	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
2.7	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
2.8	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
2.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Előre gyártott betontermékek / Cölöpök alapozáshoz / Épületek mélyalapozása	
3.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
3.2	Beton nyomószilárdsága		
3.3	Környezeti osztály (XO nincs korróziós követelmény, XA kémiai korrózió, XC karbonátosodás okozta korrózió, XF fagyási/olvadási korrózió, XK koptató hatásnak ellenálló betonok, XV vízzáró betonok)		
3.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
3.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
3.6	Cölöp csatlakozás merevségi osztálya		
3.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Előre gyártott betontermékek / Oszlopok / Villamos légvezetékek és távközlési vezetékek oszlopai, közvilágítási oszlopok, antenna és távközlési oszlopok, szélturbinák tartóoszlopai és hasonló telepítések	
4.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
4.2	Mérettűrések		
4.3	Beton nyomószilárdsága		
4.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
4.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
4.6	Fagyállóság	szabadtéri alkalmazás	
4.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Előre gyártott betontermékek / Bordás födémelemek Épületek (csarnokok) közbenső és tetőfödéme	
5.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
5.2	Beton nyomószilárdsága		
5.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
5.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
5.5	Léghang- és lépéshang szigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
5.6	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
5.7	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
5.8	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
5.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
6	Előre gyártott betontermékek / Lineáris szerkezeti elemek / Pillérek, gerendák, keretelemek	
6.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
6.2	Beton nyomószilárdsága		
6.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
6.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
6.5	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
6.6	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
7	Előre gyártott betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.	
7.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
7.2	Beton nyomószilárdsága		
7.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
7.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
7.5	Léghang- és lépéshang szigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
7.6	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
7.7	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
7.8	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
7.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
8	Előre gyártott betontermékek / Alapozási elemek / Épületek alapozása	
8.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
8.2	Beton nyomószilárdsága		
8.3	Környezeti osztály		
8.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
8.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
8.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
9	Előre gyártott betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai	
9.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
9.2	Beton nyomószilárdsága		
9.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
9.4	Teherbíró képesség		
9.5	Vízfelvétel	külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás	
9.6	Páraáteresztő képesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak	
9.7	Léghangszigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
9.8	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
9.9	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
9.10	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
9.11	Fagyállóság	külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás	
9.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
10	Előre gyártott betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek 
1. rész: Gerendák / Épületek közbenső és tetőfödéme	
10.1	Méretek	minden felhasználási területre	
10.2	Beton nyomószilárdsága		
10.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
10.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
10.5	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
10.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
11	Előre gyártott betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből 
2. rész: Beton béléstestek / Épületek közbenső és tetőfödéme	
11.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
11.2	Beton nyomószilárdsága		
11.3	Teherbírás		
11.4	Könnyűbeton száradás okozta zsugorodása		
11.5	Száraz testsűrűség		
11.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
12	Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek béléstestjeiként	
12.1	Méretek, mérettűrések	minden felhasználási területre	
12.2	Mechanikai ellenállás		
12.3	Bruttó száraz testsűrűség 		
12.4	Hőtechnikai tulajdonság	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
12.5	Tartósság	minden felhasználási területre	
12.6	Tűzvédelmi osztály		
12.7	Veszélyes anyagok 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
13	Előre gyártott betontermékek / Hídelemek / Vasbeton hidak	
13.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
13.2	Beton nyomószilárdsága		
13.3	Környezeti osztály		
13.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
13.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
13.6	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
13.7	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
14	Előre gyártott betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai	
14.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
14.2	Külső kéreg hajlítószilárdsága		
14.3	Bordák húzószilárdsága		
14.4	Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás		
14.5	Páraáteresztő képesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak	
14.6	Fagyállóság	külső falban	
14.7	Léghangszigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
14.8	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
14.9	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
14.10	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
14.11	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
15	Előre gyártott betontermékek / Padlóelemek állattartáshoz állattartási épületek alapozása	
15.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
15.2	Beton nyomószilárdsága		
15.3	Környezeti osztály		
15.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
15.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
15.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
16	Előre gyártott betontermékek / Kerítéselemek kerítések	
16.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
16.2	Betontakarás		
16.3	Beton nyomószilárdsága		
16.4	Környezeti osztály		
16.5	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
16.6	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
16.7	Vízfelvétel		
16.8	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
17	Előre gyártott betongarázsok
1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei / Előre gyártott beton termékek garázsok	
17.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
17.2	Beton nyomószilárdsága		
17.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
17.4	Tűzállósági teljesítmény		
17.5	Tűzvédelmi osztály		
17.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
18	Előre gyártott betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők	
18.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
18.2	Beton nyomószilárdsága		
18.3	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
18.4	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
18.5	Léghang- és lépéshang szigetelés	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
18.6	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
18.7	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
18.8	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
18.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
19	Előre gyártott betontermékek / Föld alatti üreg képzése anyagok szállítására, tárolására (pl. szennyvíz tároló, kábel alagút, aluljáró stb.)	
19.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
19.2	Beton nyomószilárdsága		
19.3	Környezeti osztály		
19.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
19.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
19.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
20	Támfalelemek / Támfalak földpart, árok, töltés, hídfő, folyós anyagok (pl. homok, kavics) stb. megtámasztására	
20.1	Geometriai tulajdonságok	minden felhasználási területre	
20.2	Beton nyomószilárdsága		
20.3	Környezeti osztály		
20.4	Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára		
20.5	Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)		
20.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni