Aktuális nyomaték =	% nyomaték x Mnmax	
	100