Sáv	f	SPL	SPL	SPL	SPL	SPL	M(b)	M(c)	M(d)	M(e)	
(i)	Hz	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
1	50	91,0	64	52	49	55	0,043478	0,030103	0,079520	0,058098	
2	63	85,9	60	51	44	51	0,040570		0,068160	0,058098	
3	80	87,3	56	49	39	46	0,036831		0,068160	0,052288	
4	100	79,9	53	47	34	42	0,036831		0,059640	0,047534	
5	125	79,8	51	46	30	39	0,035336		0,053013	0,043573	
6	160	76,0	48	45	27	36	0,033333			0,043573	
7	200	74,0	46	43	24	33	0,033333			0,040221	
8	250	74,9	44	42	21	30	0,032051			0,037349	
9	315	94,6	42	41	18	27	0,030675	0,030103		0,034859	
10	400	¥	40	40	16	25	0,030103	NEM ALKALMAZHATÓ			
11	500		40	40	16	25					
12	630		40	40	16	25					
13	800		40	40	16	25					
14	1 000		40	40	16	25			0,053013		
15	1 250		38	38	15	23	0,030103		0,059640	0,034859	
16	1 600		34	34	12	21	0,029960		0,053013	0,040221	
17	2 000		32	32	9	18			0,053013	0,037349	
18	2 500		30	30	5	15			0,047712	0,034859	
19	3 150		29	29	4	14			0,047712		
20	4 000		29	29	5	14			0,053013		
21	5 000		30	30	6	15			0,053013	0,034859	
22	6 300	¥	31	31	10	17	0,029960		0,068160	0,037349	
23	8 000	44,3	37	34	17	23	0,042285	0,029960	0,079520	0,037349	
24	10 000	50,7	41	37	21	29	0,042285	0,029960	0,059640	0,043573