ÉJSZAKA	ÁBRA	NAPPAL	

	

31a	

	

31b	

3.14 cikk 1. bekezdése: Egyes olyan gyúlékony anyagokat szállító hajók kiegészítő jelzései, amelyekre az ADN 7.1.5.0 bekezdésében vagy 7.2.5.0 bekezdésében és 3.2 fejezet A táblázat (12) oszlopában vagy C táblázat (19) oszlopában foglalt követelményeknek megfelelően az alábbi jelzés van előírva:
egy minden oldalról látható szokásos kék fény	egy csúcsával lefelé fordított kék kúp vagy
egy-egy csúcsával lefelé fordított kék kúp a 
hajó orránál és faránál

	

32a