Terek	Eláraszthatóság	
Készleteknek kijelölt
Lakótérrel elfoglalt
Gépek által elfoglalt
Üres terek
Szárazrakomány terek
Folyadék számára szánt	0,60
0,95
0,85
0,95
0,70
0 vagy 0,95**