21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek 	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok épületben való felhasználásokhoz: PVC-U profilok és PVC-UE profilok külső és belső fal- és mennyezetkialakításokhoz / Külső és belső fal és álmennyezeti profilok	
1.1	Mechanikai szilárdság 	minden felhasználási területre	
1.2	Tűzvédelmi osztály		
1.3	Tartósság		
2	Álmennyezetek	
2.1	Méretek	minden felhasználási területre	
2.2	Hajlítószilárdság		
2.3	Terhelhetőség		
2.4	Korrózió állóság	kitettség függvényében	
2.5	Hangelnyelés	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú akusztikai követelmények lépnek fel	
2.6	Hővezetési tényező	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú hőtechnikai követelmények lépnek fel	
2.7	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú tűzvédelmi követelmények lépnek fel	
2.8	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.9	Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom 	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez	
3.1	Alapanyag, korrózió védelem	minden felhasználási területre	
3.2	Profil méretek		
3.3	Mechanikai szilárdság 		
3.4	Tűzvédelmi osztály		
4	Feszített mennyezetek: tartószerkezeti elemek belső térben (száraz , nedves környezetben), tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben nedves környezetben	
4.1	Alapanyagok jellemzői	minden felhasználási területre	
4.2	Vastagság		
4.3	Négyzetméter tömeg		
4.4	Méretállandóság nedvességgel szemben		
4.5	Zsugorodás hő hatására		
4.6	Szakítószilárdság, szakadási nyúlás		
4.7	Mikroorganizmusokkal szembeni ellenállás		
4.8	Hegesztési varrat szilárdsága		
4.9	Tartósság		
4.10	Tűzvédelmi osztály		
4.11	Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Dekortapéta, tekercs és panel, belső falburkolat	
5.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
5.2	Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom (formaldehidtartalom, nehézfémek, vinylclorid monomer)		
5.3	Hangelnyelés	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú akusztikai követelmények lépnek fel	
5.4	Hővezetési tényező	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú követelmények lépnek fel	
6	Külső és belső fal és álmennyezeti elem	
6.1	Vastagság	minden felhasználási területre	
6.2	Testsűrűség		
6.3	Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság, hajlítási rugalmassági modulus, csavar kiszakító erő)		
6.4	Homlokzati tűzterjedés	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú tűzvédelmi követelmények lép fel	
6.5	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
6.6	Páraáteresztő képesség	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
6.7	Hővezetési tényező	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
6.8	Hangelnyelés, léghanggátlás	olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
6.9	Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
6.10	Időjárásállóság	külső téri felhasználás esetén	
7	Nem teherhordó falakként használatos belső válaszfal készletek, belső válaszfal	
7.1	Használati biztonság (vízszintes-, függőleges terhelés, ütésállóság )	minden felhasználási területre	
7.2	Tűzállósági teljesítmény		
7.3	Tűzvédelmi osztály		
7.4	Akusztika (léghanggátlás, hangelnyelés)	olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
7.5	Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom (formaldehidtartalom, azbeszt, pentaklorfenol, egyéb)	minden felhasználási területre	
7.6	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel