26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz	
1.1	Cementtartalmú habarcsok	
1.1.1	Kezdeti húzási tapadószilárdság	normálkötésű habarcsoknál	
1.1.2	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	minden felhasználási területre	
1.1.3	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után		
1.1.4	Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után		
1.1.5	Nyitott idő		
1.1.6	Korai húzási tapadószilárdság	gyors kötésű habarcsoknál	
1.1.7	Lecsúszás	csökkentett lecsúszású habarcsoknál	
1.1.8	Alakváltozás	alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál	
1.2	Diszperziós ragasztók	
1.2.1	Kezdeti nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területre	
1.2.2	Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után		
1.2.3	Nyitott idő		
1.2.4	Lecsúszás	csökkentett lecsúszású diszperziós ragasztóknál	
1.2.5	Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után	fokozott követelményű diszperziós ragasztóknál	
1.2.6	Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten		
1.3	Reaktív műgyanta ragasztók	
1.3.1	Kezdeti nyírási tapadószilárdság	minden felhasználási területre	
1.3.2	Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után		
1.3.3	Nyitott idő		
1.3.4	Lecsúszás	csökkentett lecsúszású reaktív műgyanta ragasztóknál	
1.3.5	Nyírási tapadószilárdság hősokk után	fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztóknál	
2	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására: a betonfelület védelmére használt termékek és rendszerek a karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében	
2.1	a. hidrofób impregnálás	
2.1.1	Tömegveszteség sóoldatos fagyás-kiolvasztás után	az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén	
2.1.2	Behatolási mélység		
2.1.3	Vízfelvétel és ellenállás alkáliákkal szemben 		
2.1.4	A száradási sebesség együtthatója 		
2.1.5	Kloridion-diffúzió 		
2.2	b. impregnálás	
2.2.1	Kopásállóság (Taber-vizsgálat)	az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén	
2.2.2	Vízgőzáteresztés 		
2.2.3	Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés 		
2.2.4	Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség 		
2.2.5	Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer) 		
2.2.6	Ütésállóság 		
2.2.7	Leszakítás 		
2.2.9	Tűzvédelmi osztály: a felhordás után 		
2.2.10	Csúszási ellenállás 		
2.2.11	Behatolási mélység		
2.3	c. bevonatok	
2.3.1	Lineáris zsugorodás	az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén	
2.3.2	Nyomószilárdság 		
2.3.3	Hőtágulási együttható		
2.3.4	Kopásállóság (Taber-vizsgálat) 		
2.3.5	Keresztvágási vizsgálat 		
2.3.6	CO2-áteresztés		
2.3.7	Vízgőzáteresztés 		
2.3.8	Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés 		
2.3.9	Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség		
2.3.10	Ellenállás hőlökéssel szemben (1x)		
2.3.11	Vegyi ellenállás (felszívódó közeges módszer) 		
2.3.12	Ellenállás erős vegyi hatással szemben		
2.3.13	Repedésáthidaló képesség		
2.3.14	Ütésállóság		
2.3.15	Leszakítási vizsgálat		
2.3.16	Tűzvédelmi osztály: a felhordás után		
2.3.17	Csúszási ellenállás 		
2.3.18	Antisztatikus viselkedés 		
2.3.19	Tapadás nedves betonon (alap: MC 0,40) 		
3	Szilikapor betonokhoz / II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható szilikapor, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható szilikaporok, karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében	
3.1	SiO2 tartalom	minden felhasználási területre	
3.2	Elemi Si tartalom		
3.3	Szabad CaO tart.		
3.4	Kén tartalom, mint		
3.5	SO3 tartalom		
3.6	Összes alkáli tart. Na2O egyenérték		
3.7	Klorid-ion tart.		
3.8	Izzítási veszteség		
3.9	Finomszem tartalom fajlagos felület		
3.10	Száraz anyag tartalom		
3.11	Aktivitási index		
3.12	Veszélyes összetevők kibocsátása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3.13	Radioaktivitás	minden felhasználási területre	
4	Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)	
4.1	Vízgőzáteresztés (páradiffúzió)	minden felhasználási területre	
4.2	Vízfelvétel		
4.3	Tapadószilárdság		
4.4	Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság)		
4.5	Tűzvédelmi osztály		
4.6	Hővezetési tényező		
4.7	Veszélyes anyag	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra az EN 206-1 szerinti betonokhoz /II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható őrölt, granulált kohósalak, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható őrölt, granulált kohósalak	
5.1	Nyomószilárdságra gyakorolt hatás: aktivitási index	minden felhasználási területre	
5.2	Kötésidő, kötéskezdet		
5.3	Finomszem tartalom, fajlagos felület		
5.4	– MgO tartalom		
5.5	– szulfid tartalom		
5.6	– kén tartalom		
5.7	– a kén oxidációjával korrigált izzítási veszteség		
5.8	– klorid-ion tartalom		
5.9	– nedvesség tartalom		
5.10	Tartósság		
5.11	Veszélyes összetevők kibocsátása	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5.12	Radioaktivitás	minden felhasználási területre	
6	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betonacélok korrózióvédelme: meglévő bevonat nélküli megerősítő vasalások és felújítás alatt lévő vasbeton szerkezetekbe beágyazott betonacélok aktív és passzív védőbevonatai 	
6.1	Korrózióvédelem	minden felhasználási területre	
7	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A betonacél rudak lehorgonyzása: megerősítő betonacélok lehorgonyzására szolgáló termékek és rendszerek 	
7.1	Kihúzás	minden felhasználási területre	
7.2	Klorid-ion tartalom		
7.3	Tűzvédelmi osztály		
7.4	Megcsúszás húzófeszültség esetén	polimer habarcsok (PC) esetén	
7.5	Üvegátmeneti hőmérséklet		
8	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betoninjektálás: a betonszerkezetek javítására és védelmére használt injektálótermékek
(H) hidraulikus kötőanyagú termékek
(P) reaktív polimer kötőanyagú termékek	
8.1	Erőátadó kitöltők	
8.1.1	Alapvető jellemzők	
8.1.1.1	Tapadóképesség a húzó-tapadó szilárdsággal (H, P) 	minden felhasználási területre	
8.1.1.2	Térfogati zsugorodás (P) 		
8.1.1.3	Vérzés (H) 		
8.1.1.4	Térfogatváltozás (H) 		
8.1.1.5	Tapadóképesség a ferde nyírószilárdsággal (H, P) 	bizonyos tervezett felhasználásokra	
8.1.1.6	Üvegesedési hőmérséklet (P) 		
8.1.1.7	Kloridtartalom (H) 		
8.1.2	Bedolgozhatósági jellemzők	
8.1.2.1	Injektálhatóság meghatározása és hasítóvizsgálat (H, P) 	minden felhasználási területre	
8.1.2.2	Viszkozitás (P) 		
8.1.2.3	Kifolyási idő (H) 		
8.1.3	Reakcióképességi jellemzők	
8.1.3.1	Bedolgozhatósági idő (H, P)	minden felhasználási területre	
8.1.3.2	A húzószilárdság kifejlődése polimerek esetén (P) 		
8.1.3.3	Kötésidő (H) 		
8.1.4	Tartóssági jellemzők	
8.1.4.1	hőmérséklet-változási és nedves-száraz ciklusok után mért tapadóképesség a húzó- tapadó szilárdsággal (H, P) 	minden felhasználási területre	
8.1.4.2	Összeférhetőség a betonnal (H,P)		
8.2	Képlékeny kitöltők	
8.2.1	Alapvető jellemzők 	
8.2.1.1	Tapadóképesség és a nyúlékony (duktilis) injektáló- termékek nyújthatósága (P) 	minden felhasználási területre	
8.2.1.2	Vizzáróság (P) 	bizonyos tervezett felhasználásokra	
8.2.1.3	Üvegesedési hőmérséklet (P) 		
8.2.2	Bedolgozhatósági jellemzők	
8.2.2.1	Injektálhatóság meghatározása (P)	minden felhasználási területre	
8.2.2.2	Viszkozitás(P) 		
8.2.2.3	Tágulási arány és a tágulás kifejlődése (P) 	bizonyos tervezett felhasználásokra	
8.2.3	Reakcióképességi jellemzők	
8.2.3.1	Bedolgozhatósági idő (P) 	minden felhasználási területre	
8.2.4	Tartóssági jellemzők	
8.2.4.1	Összeférhetőség a betonnal (P) 	minden felhasználási területre	
8.3	Duzzadó kitöltők	
8.3.1	Alapvető jellemzők	
8.3.1.1	Vízzáróság (P) 	minden felhasználási területre	
8.3.1.2	Korróziós viselkedés 	bizonyos tervezett felhasználásokra	
8.3.2	Bedolgozhatósági jellemzők	
8.3.2.1	Bedolgozhatóság – Viszkozitás (P) 	minden felhasználási területre	
8.3.2.2	Tágulási arány és a tágulás kifejlődése vízfelvételkor Térfogat- és tömegváltozás a levegős szárítás és a vízfelvétel hatására (P) 		
8.3.3	Reakcióképességi jellemzők	
8.3.3.1	Bedolgozhatósági idő (P) 	minden felhasználási területre	
8.3.4	Tartóssági jellemzők	
8.3.4.1	Vízérzékenység: vízfelvétel okozta tágulás – Erre vonatkozik: Térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és a vízben való tárolás hatására (P) 	minden felhasználási területre	
8.3.4.2	Érzékenység a nedves–száraz ciklusokra. Erre vonatkozik: térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és a vízben való tárolás hatására (P) 		
8.3.4.3	Összeférhetőség a betonnal (P) 		
9	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti ragasztók 	
9.1	a. Megerősítő anyagok betonszerkezethez való szerkezeti ragasztáshoz használt ragasztók, rendszerek 	
9.1.1	Ragasztási /tapadó szilárdság	minden felhasználási területre	
9.1.2	Nyírószilárdság		
9.1.3	Zsugorodás		
9.1.4	Bedolgozhatóság		
9.1.5	Rugalmassági modulus		
9.1.6	Hőtágulási együttható		
9.1.7	Üvegesedési hőmérséklet		
9.1.8	Tartósság		
9.1.9	Tűzvédelmi osztály		
9.1.10	Veszélyes anyagok		
9.2	b. Megszilárdult beton ragasztása megszilárdult betonhoz, előregyártott elemek ragasztása betonszerkezethez	
9.2.1	Ragasztási /tapadó szilárdság	minden felhasználási területre	
9.2.2	Nyírószilárdság		
9.2.3	Nyomószilárdság		
9.2.4	Zsugorodás		
9.2.5	Bedolgozhatóság		
9.2.6	Vízérzékenység		
9.2.7	Rugalmassági modulus		
9.2.8	Hőtágulási együttható		
9.2.9	Üvegesedési hőmérséklet		
9.2.10	Tartósság		
9.2.11	Tűzvédelmi osztály		
9.2.12	Veszélyes anyagok		
10	Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti és nem szerkezeti javítás / Azon habarcsok és betonok, amelyeket esetleg más termékekkel és rendszerekkel együtt használnak a hibás beton helyreállítására és/vagy kicserélésére, valamint a betonacél megvédésére, amelyek a roncsolódott betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításához szükségesek.	
10.1	Nyomószilárdság 	minden felhasználási területre	
10.2	Kloridion-tartalom 		
10.3	Tapadóképesség 		
10.4	Korlátozott zsugorodás/ tágulás		
10.5	Karbonátosodási ellenállás		
10.6	Rugalmassági modulus 		
10.7	Hőmérsékleti összeférhetőség		
10.8	Csúszásellenállás 		
10.9	Hőtágulási együttható		
10.10	Kapilláris vízfelvétel 		
10.11	Kloridion-behatolás 		
10.12	Kúszás nyomás hatására		
10.13	Vegyszerállóság		
10.14	Fej feletti alkalmazás (például a hídgerendák alsó felületének a javítása) 		
11	Szálak betonhoz: acélszálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható acél szálvagdalékok / A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók.	
11.1	Szálfajta	minden felhasználási területre	
11.2	Szálalak		
11.3	Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség) 		
11.4	Szakítószilárdság / E-modulusz		
11.5	A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás		
11.6	A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás		
11.7	Veszélyes összetevőktől való mentesség	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
11.8	Tartósság	minden felhasználási területre	
12	Szálak betonhoz: polimer szálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható polimer szálvagdalékok /A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók. habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók 	
12.1	Szálfajta	minden felhasználási területre	
12.2	Szálalak		
12.3	Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)		
12.4	Méretek, finomság		
12.5	Nyúlás vagy szakítószilárdság / E-modulusz		
12.6	Olvadáspont és gyulladáspont		
12.7	A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás		
12.8	A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás		
12.9	Veszélyes összetevőktől való mentesség	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
12.10	Tartósság	minden felhasználási területre	
13	Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek	
13.1	Úsztatott és csúszóréteges esztrichek	
13.1.1	Hajlító-húzószilárdság	minden felhasználási területre	
13.1.2	Vastagság		
13.1.3	Tűzvédelmi osztály		
13.1.4	Kopásállóság, vagy görgősszékállóság	burkolat nélküli esztrichnél	
13.1.5	Konzisztencia	önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél	
13.1.6	pH érték	kalcium- szulfát esztrichnél	
13.2	Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők	
13.2.1	Vastagság	minden felhasználási területre	
13.2.2	Tűzvédelmi osztály		
13.2.3	Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél	cementkötésű esztricheknél	
13.2.4	Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél		
13.2.5	Tapadó-húzószilárdság 	műgyanta kötésű esztricheknél	
13.2.6	Kopásállóság, vagy görgősszékállóság	burkolat nélküli esztrichnél	
13.2.7	Konzisztencia	önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél	
13.2.8	pH érték	kalcium- szulfát esztrichnél	
14	Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)	
14.1	Kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) 	
14.1.1	kötőanyagok	minden felhasználási területre	
14.1.2	CaSO4-tartalom		
14.1.3	pH		
14.1.4	kötésidő kezdete		
14.1.5	kötésidő vége		
14.1.6	hajlítószilárdság		
14.1.7	nyomószilárdság		
14.1.8	zsugorodás és duzzadás		
14.1.9	tűzvédelmi osztály		
14.2	Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)	
14.2.1	páraáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
14.2.2	pH		
14.2.3	bedolgozhatósági idő		
14.2.4	vegyszerállóság		
14.2.5	hőszigetelő képesség		
14.2.6	hajlítószilárdság		
14.2.7	nyomószilárdság		
14.2.8	konzisztencia (terülés)		
14.2.9	zsugorodás és duzzadás		
14.2.10	tűzvédelmi osztály