10. Rögzített tűzoltó készülékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Tűzjelző berendezések: tűzjelző központok	
1.1	Teljesítőképesség tűz esetén 	minden felhasználási területre	
1.2	Megszólalási késleltetés (a riasztási válasz ideje) 		
1.3	Működési megbízhatóság 		
1.4	Hőállóság 		
1.5	Rázásállóság 		
1.6	Villamos stabilitás 		
1.7	Légnedvesség-állóság 		
2	Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, hangjelzők	
2.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
2.2	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
2.3	Hőállóság 	minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál	
2.4	Rázásállóság 	minden felhasználási területre	
2.5	Légnedvesség-állóság 	minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál	
2.6	Korrózióállóság 	minden felhasználási területre	
2.7	Villamos stabilitás 	csak aktív elektromos alkatrészekre vonatkozóan	
3	Tűzjelző berendezések: tápegységek	
3.1	Teljesítőképesség tűz esetén 	minden felhasználási területre	
3.2	Működési megbízhatóság 		
3.3	Hőállóság 		
3.4	Rázásállóság 		
3.5	Villamos stabilitás 		
3.6	Légnedvesség-állóság 		
4	Tűzjelző berendezések: pontszerű érzékelők, hőérzékelők, lángérzékelők, és szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű füstérzékelők. 	
4.1	Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén	minden felhasználási területre, küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés	
4.2	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
4.3	Tápfeszültségingadozás-tűrés		
4.4	Hőállóság		
4.5	Rázásállóság 		
4.6	Légnedvesség-állóság 		
4.7	Korrózióállóság 		
4.8	Villamos stabilitás 		
7	Tűzjelző berendezések: kézi jelzésadók	
7.1	Névleges aktiválási feltételek / érzékenység, teljesítmény tűz esetén	minden felhasználási területre	
7.2	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
7.3	Hőállóság	minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál	
7.4	Rázásállóság 	minden felhasználási területre	
7.5	Légnedvesség-állóság 	minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál	
7.6	Korrózióállóság 	minden felhasználási területre	
7.7	Villamos stabilitás 	csak aktív elektromos alkatrészekre vonatkozóan	
8	Tűzjelző berendezés: füstérzékelők (optikai elven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők)	
8.1	Névleges aktiválási feltételek / érzékenység	minden felhasználási területre	
8.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
8.3	Működési megbízhatóság		
8.4	Tápfeszültségingadozás-tűrés		
8.5	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
8.6	Hőállóság		
8.7	Rázásállóság 		
8.8	Légnedvesség-állóság 		
8.9	Korrózióállóság 		
9	Tűzjelző berendezések: hangriasztású vezérlő- és jelzőberendezések	
9.1	Működési megbízhatóság tűz esetén	minden felhasználási területre	
9.2	Válaszkésleltetés / válaszidő		
9.3	Teljesítőképesség tűz esetén 		
9.4	Hőállóság 		
9.5	Ütés és rázásállóság 		
9.6	Villamos stabilitás 		
9.7	Légnedvesség-állóság 		
10	Tűzjelző berendezések: zárlatszakaszolók	
10.1	Teljesítményparaméterek tűz esetén	minden felhasználási területre	
10.2	Működési megbízhatóság		
10.3	Hőállóság 		
10.4	Rázásállóság 		
10.5	Légnedvesség-állóság 		
10.6	Korrózióállóság 		
10.7	Villamos stabilitás 		
11	Tűzjelző berendezések: bemeneti/kimeneti eszközök	
11.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
11.2	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
11.3	Működési megbízhatóság		
11.4	Hőállóság 		
11.5	Rázásállóság 		
11.6	Légnedvesség-állóság 		
11.7	Korrózióállóság 		
11.8	Villamos stabilitás 		
12	Tűzjelző berendezések: beszívottfüst-érzékelők	
12.1	Névleges aktiválási körülmények érzékenység, megszólalási késleltetés (válaszidő) és a teljesítmény tűz esetén	minden felhasználási területre	
12.2	Működési megbízhatóság 		
12.3	Tápfeszültségingadozás-tűrés		
12.4	Hőállóság 		
12.5	Rázásállóság 		
12.6	Légnedvesség-állóság 		
12.7	Korrózióállóság 		
12.8	Villamos stabilitás 		
13	Tűzjelző berendezések: riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés	
13.1	Teljesítőképesség tűz esetén (az átjelzés jellemzői)	minden felhasználási területre	
13.2	Jelzési késleltetés (a riasztási válasz ideje) 		
13.3	Működési megbízhatóság 		
13.4	Hőállóság 		
13.5	Rázásállóság 		
13.6	Villamos stabilitás 		
13.7	Légnedvesség-állóság 		
14	Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, vizuális figyelemfelhívó eszközök	
14.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
14.2	Teljesítményjellemzők tűz esetén		
14.3	Hőállóság (száraz meleg/hideg ellen, működés közben, és tartósan)		
14.4	Légnedvesség-állóság (állandó és ciklikus)		
14.5	Ütés- és rázásállóság 		
14.6	Korrózióállóság 		
14.7	Villamos stabilitás 		
15	Tűzjelző berendezések: hangriasztású rendszerek részei (hangszórók)	
15.1	Teljesítményparaméterek tűz esetén	minden felhasználási területre	
15.2	Működési megbízhatóság		
15.3	Hőállóság 		
15.4	Légnedvesség-állóság 	kültéri alkalmazásnál	
15.5	Korrózióállóság 	minden felhasználási területre	
15.6	Ütés- és rázásállóság 		
16	Tűzjelző berendezések: rádió-összeköttetések részei	
16.1	Teljesítményparaméterek tűz esetén	minden felhasználási területre	
16.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
16.3	Működési megbízhatóság		
16.4	Hőállóság 		
16.5	Rázásállóság 		
16.6	Légnedvesség-állóság 		
16.7	Korrózióállóság 		
16.8	Villamos stabilitás 		
17	Füstriasztóeszközök 	
17.1	Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén	minden felhasználási területre	
17.2	Működési megbízhatóság		
17.3	Tápfeszültségingadozás-tűrés		
17.4	Hőállóság 		
17.5	Rázásállóság 		
17.6	Légnedvesség-állóság 		
17.7	Korrózióállóság 		
17.8	Villamos stabilitás 		
18	Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (sprinklerek)	
18.1	Névleges aktiválási körülmények	minden felhasználási területre	
18.2	Oltóanyag-eloszlás		
18.3	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
18.4	Működési megbízhatóság		
18.5	Hőállóság		
18.6	Hősokk		
18.7	Korrózióállóság		
19	Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (a nedves riasztószelep felépítése)	
19.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
19.2	Működési megbízhatóság		
19.3	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
19.4	Válaszkésleltetés tartóssága		
19.5	Nem fém alkatrészek öregedése		
19.6	Tartós működési biztonság tűz esetén		
20	Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések (a száraz riasztószelep felépítése)	
20.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
20.2	Működési megbízhatóság		
20.3	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
20.4	Válaszkésleltetés tartóssága		
20.5	Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek öregedése		
20.6	Tartós működési biztonság tűz esetén		
21	Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (vízmotoros riasztóberendezés)	
21.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
21.2	Működési megbízhatóság		
21.3	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
21.4	Válaszkésleltetés tartóssága		
21.5	Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek öregedése		
21.6	Tartós működési biztonság tűz esetén		
22	Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (vízáramlás-érzékelő)	
22.1	Névleges működtetési feltételek	minden felhasználási területre	
22.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
22.3	Működési megbízhatóság		
22.4	Korrózióállóság 		
22.5	Nem fém alkatrészek szilárdsága		
23	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések (automatikus, elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)	
23.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
23.2	Működési megbízhatóság		
23.3	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
23.4	Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság, korrózióállóság)		
24	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (automatikus, nem elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)	
24.1	Válaszkésleltetés (válaszidő)	minden felhasználási területre	
24.2	Működési megbízhatóság		
24.3	Korrózióállóság 		
24.4	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
25	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei. Kézi indító- és leállítószerkezet követelményei és vizsgálati módszerei	
25.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
25.2	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
25.3	Korrózióállóság 		
26	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (tartályok szelepei és indítóberendezései)	
26.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
26.2	Oltóanyag-eloszlás		
27	Beépített tűzoltó berendezések: a gázzal oltó berendezések részegységei (nagy- és kisnyomású elosztószelepek és működtetőszerkezeteik)	
27.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
27.2	Oltóanyag-eloszlás		
28	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (nem villamos tiltórendszerek) 	
28.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
29	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (CO2- berendezések fúvókái) 	
29.1	Oltóanyag-eloszlás	minden felhasználási területre	
30	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (csatlakozók) 	
30.1	Névleges működtetési feltételek	minden felhasználási területre	
30.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
30.3	Működési megbízhatóság		
30.4	Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság, korrózióállóság)		
31	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (különleges tűzjelző berendezések)	
31.1	Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén, küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés	minden felhasználási területre	
31.2	Működési megbízhatóság		
31.3	Tartós működési biztonság és késleltetés, hőállóság		
31.4	Rázásállóság 		
31.5	Korrózióállóság 		
32	Beépített tűzoltó berendezések / Gázzal oltó berendezések részegységei / Nyomásmérő eszközök és nyomáskapcsolók követelményei és vizsgálati módszerei	
32.2	Névleges működtetési feltételek	minden felhasználási területre	
32.3	Működési megbízhatóság		
32.4	Tartós működési biztonság
Korrózióállóság 		
33	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (mechanikai súlymérő eszközök)	
33.1	Névleges működtetési feltételek	minden felhasználási területre	
33.2	Működési megbízhatóság		
33.3	Korrózióállóság 		
33.4	Nem fém alkatrészek szilárdsága		
34	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (pneumatikus tűzjelző berendezések)	
34.1	Névleges működtetési feltételek	minden felhasználási területre	
34.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
34.3	Működési megbízhatóság		
34.4	Tartós működési biztonság
Korrózióállóság 		
34.5	Tartós működési biztonság
Nem fém alkatrészek szilárdsága		
35	Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (visszacsapó és torlószelepek)	
35.1	Oltóanyag-eloszlás	minden felhasználási területre	
35.2	A működés megbízhatósága		
35.3	A működési megbízhatóság időtartama		
35.4	Rezgéssel szembeni ellenállás		
36	Beépített tűzoltó berendezések / Tömlőberendezések / Tömlődob alaktartó tömlővel	
36.1	Oltóanyag-eloszlás	minden felhasználási területre	
36.2	A működés megbízhatósága 		
36.3	A tömlők kihúzhatósága 		
36.4	A működési megbízhatóság tartóssága		
36.5	Veszélyes anyagok		
37	Beépített tűzoltó berendezések: tömlőberendezések (falitűzcsap-szekrények lapostömlővel)	
37.1	Oltóanyag-eloszlás	minden felhasználási területre	
37.2	A működés megbízhatósága 		
37.3	A tömlők kihúzhatósága 		
37.4	A működési megbízhatóság tartóssága		
37.5	Veszélyes anyagok		
38	Felszín alatti tűzcsap	
38.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
38.2	Csatlakozási méretek		
38.3	Tartós működőképesség, korrózióval szembeni megbízhatóság		
38.4	Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság		
39	Felszín feletti tűzcsap	
39.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
39.2	Csatlakozási méretek		
39.3	Tartós működőképesség, korrózióval szembeni megbízhatóság		
39.4	Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság