6765–6795 kHz	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata	
13 553–13 567 kHz		
26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz		
26 957–27 283 kHz	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)02 Határozat	
26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz		
40,66–40,7 MHz	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)03 Határozat	
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz		
150,980–151,160 MHz		
318 MHz		
433,05–434,79 MHz	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ECC/DEC/(04)02 Határozat	
433,05–434,79 MHz		
863–870 MHz(1)	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete	
868–868,6 MHz	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata	
868,7–869,2 MHz		
869,4–869,65 MHz		
869,7–870 MHz		
2400–2483,5 MHz(2)		
5725–5875 MHz(2)		
10,434–10,5 GHz(3)		
24–24,15 GHz(2)	ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete	
24,15–24,25 GHz(2)	Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata	
61–61,5 GHz(2)		
122–123 GHz(2)	ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete	
244–246 GHz(2)