Sorszám	Mező azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum	
1.	RSR	Bejegyzés sorszám 	5 karakteres szám	
2.	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
3.	SST	Automata állapot: 
“0”, ha az AFE működik és nincs blokkolt állapotban
“1”, ha az AFE blokkolt állapotban van
“2”, ha az AFE hibás	1 karakteres szöveg	
4.	SFL	Az AFE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló kapacitás (Kbyte)	10 karakteres numerikus	
5.	SSG	Az AFE-ben működő modem által mért hálózati térerőt (-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész számmal ábrázolva.	4 karakteres numerikus	
6.	SAC	Az AFE akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák nélkül (%)	3 karakteres numerikus	
7.	SMT	GSM hálózatból kiolvasott illetve a FSZ idő szerverétől kapott pontos idő	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
8.	SCC	Automatában az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája. 	400 karakteres szöveg a gyártó által kialakított struktúrában	
9.	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter