Műszaki állapot		Működés		
Fékrendszer				
Fékdob átmérő (mm)		Légsűrítő		
megengedett:		feltöltési idő: 0–3 bar:	/min.	/s	
mért	(jobb/bal)	3–6 bar:	/min.	/s	
I. tengely:	/	Nyomásszabályzó		
II. tengely:	/	– bekapcsolási nyomás:	bar	
III. tengely:	/	– kikapcsolási nyomás:	bar	

Féktárcsa vastagság (mm)		Többkörös védőszelep maradó nyomás, ha		
megengedett:	(jobb/bal)	– segédberendezés hibás:	bar	
I. tengely:	/	– I. kör hibás:	bar	
II. tengely:	/	– II. kör hibás:	bar	
III. tengely:	/	Kivezérelt nyomás és kerékfékerők		
Fékbetétek vastagsága (mm)			I. tengely	II. tengely	III. tengely	
megengedett:		1. bar		
I. tengely:		2. bar		
II. tengely:		3. bar		
III. tengely:		4. bar		
mért (a kisebb érték):	(jobb/bal)	Rögzítőfék fékerő:	kN	
I. tengely:	/	– lefékezettség:  %, vagy lassulás:	m/s2	
II. tengely:	/	Tartósfék lassulásmérés:	m/s2	
III. tengely:	/			
Kormányberendezés:				
Kormány holtjáték (o)	
– szervo nélkül:	
– szervoval:	
Szervoberendezés nyomása (bar):	
Alváz / karosszéria: