Kipufogógáz kibocsátás	
A vizsgálat tárgya	Az elutasítás főbb oka(i)	
Kipufogórendszer, beleértve a kipufogógáz utánkezelő rendszert, ha van	– tömítettség nem megfelelő, erősen korrodált	
	– hiányzik	
	– hiányos	
	– sérült	
Üresjárati szén-monoxid (CO) tartalom	Kipufogógáz szennyezőanyag tartalom korszerű utánkezelő (katalizátor) nélküli járműnél	– magasabb, mint a gyártó által bizonyos alapjárati fordulatszámra megadott érték, vagy:	
		= több, mint 4,5 tf%(1), illetőleg	
		= több, mint 3,5 tf%(2)	
	Kipufogógáz szennyezőanyag tartalom korszerű utánkezelővel (katalizátorral) felszerelt járműnél	– több, mint a gyártó által az alapjárati fordulatszámhoz megadott érték, vagy:	
		= több, mint 0,5 térfogat%(2) alapjáraton, és	
		= magasabb, mint 0,3 tf%, emelt (legalább 
2000 min–1) alapjárati fordulatszámon,	
		= emelt alapjárati fordulatszámon a lambda (λ) érték az 1 ± 0,03 tartományon vagy a gyártó által megadott értéken kívül van